Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

### - m -

- mailbox_0_int_mask : qm_interrupt_router_reg_t
- mask_block_high : qm_dma_int_reg_t
- mask_block_low : qm_dma_int_reg_t
- mask_dst_trans_high : qm_dma_int_reg_t
- mask_dst_trans_low : qm_dma_int_reg_t
- mask_err_high : qm_dma_int_reg_t
- mask_err_low : qm_dma_int_reg_t
- mask_interrupt : qm_pwm_config_t
- mask_src_trans_high : qm_dma_int_reg_t
- mask_src_trans_low : qm_dma_int_reg_t
- mask_tfr_high : qm_dma_int_reg_t
- mask_tfr_low : qm_dma_int_reg_t
- master_slave : qm_i2s_channel_cfg_data_t
- max_packet_size : qm_usb_ep_config_t
- mbox : qm_mailbox_reg_t
- mbox_chall_sts : qm_mailbox_reg_t
- mcr : qm_uart_context_t , qm_uart_reg_t
- mem_ctrl : qm_scss_mem_reg_t
- misc_cfg_low : qm_dma_context_t
- mode : qm_i2c_config_t , qm_mbox_config_t , qm_pic_timer_config_t , qm_pwm_config_t , qm_wdt_config_t
- mpr_cfg : qm_mpr_context_t , qm_mpr_reg_t
- mpr_vdata : qm_flash_reg_t , qm_mpr_reg_t
- mpr_vsts : qm_flash_reg_t , qm_mpr_reg_t
- mpr_wr_cfg : qm_flash_reg_t
- msr : qm_uart_reg_t
- msticr : qm_spi_reg_t
- mwcr : qm_spi_reg_t