Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

Enumerations | Functions
Initialisation

Initialisation and reset. More...

## Enumerations
enum | qm_soc_reset_t { QM_WARM_RESET = BIT(1), QM_COLD_RESET = BIT(3) }
| Reset Mode type. More...

## Functions
void | qm_soc_reset (qm_soc_reset_t reset_type)
| Reset the SoC. More...

## Detailed Description

Initialisation and reset.

## Enumeration Type Documentation

enum qm_soc_reset_t

Reset Mode type.

Enumerator
QM_WARM_RESET | Warm reset.
QM_COLD_RESET | Cold reset.

Definition at line 21 of file qm_init.h.

## Function Documentation

void qm_soc_reset | ( | qm_soc_reset_t | reset_type | ) |

Reset the SoC.

This can either be a cold reset or a warm reset.

Parameters

  [in] | reset_type | Selects the type of reset to perform.

Definition at line 7 of file qm_init.c.