Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

### - r -

- rar : qm_uart_reg_t
- raw_block_high : qm_dma_int_reg_t
- raw_block_low : qm_dma_int_reg_t
- raw_dst_trans_high : qm_dma_int_reg_t
- raw_dst_trans_low : qm_dma_int_reg_t
- raw_err_high : qm_dma_int_reg_t
- raw_err_low : qm_dma_int_reg_t
- raw_src_trans_high : qm_dma_int_reg_t
- raw_src_trans_low : qm_dma_int_reg_t
- raw_tfr_high : qm_dma_int_reg_t
- raw_tfr_low : qm_dma_int_reg_t
- rbr_thr_dll : qm_uart_reg_t
- re_en : qm_uart_reg_t
- redtbl_entries : qm_irq_context_t
- reference : qm_ac_config_t
- reserved : qm_dma_misc_reg_t
- resolution : qm_adc_config_t , qm_ss_adc_config_t
- rev : qm_scss_gp_reg_t , qm_scss_info_reg_t
- risr : qm_spi_reg_t
- rom_wr_ctrl : qm_flash_reg_t
- rom_wr_data : qm_flash_reg_t
- rrd : qm_lapic_reg_t
- rs : qm_scss_info_reg_t
- rstc : qm_scss_pmu_reg_t
- rsts : qm_scss_pmu_reg_t
- rtc_0_int_mask : qm_interrupt_router_reg_t
- rtc_ccr : qm_rtc_reg_t
- rtc_ccvr : qm_rtc_reg_t
- rtc_clr : qm_rtc_reg_t
- rtc_cmr : qm_rtc_reg_t
- rtc_comp_version : qm_rtc_reg_t
- rtc_eoi : qm_rtc_reg_t
- rtc_rstat : qm_rtc_reg_t
- rtc_stat : qm_rtc_reg_t
- rx : qm_i2c_transfer_t , qm_spi_async_transfer_t , qm_spi_transfer_t , qm_ss_i2c_transfer_t , qm_ss_spi_async_transfer_t , qm_ss_spi_transfer_t
- rx_len : qm_i2c_transfer_t , qm_spi_async_transfer_t , qm_spi_transfer_t , qm_ss_i2c_transfer_t , qm_ss_spi_async_transfer_t , qm_ss_spi_transfer_t
- rx_sample_dly : qm_spi_reg_t
- rxflr : qm_spi_reg_t
- rxftlr : qm_spi_reg_t
- rxoicr : qm_spi_reg_t
- rxuicr : qm_spi_reg_t