Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

Data Fields
qm_ss_spi_config_t Struct Reference
SS SPI

SPI configuration type. More...

`#include <qm_ss_spi.h>`

## Data Fields
qm_ss_spi_frame_size_t | frame_size
| Frame Size.
qm_ss_spi_tmode_t | transfer_mode
| Transfer mode (enum)
qm_ss_spi_bmode_t | bus_mode
| Bus mode (enum)
uint16_t | clk_divider
| SCK = SPI_clock/clk_divider. More...

## Detailed Description

SPI configuration type.

Definition at line 132 of file qm_ss_spi.h.

## Field Documentation

uint16_t qm_ss_spi_config_t::clk_divider

SCK = SPI_clock/clk_divider.

A value of 0 will disable SCK. The LSB of this value is ignored.

Definition at line 141 of file qm_ss_spi.h.

Referenced by qm_ss_spi_set_config().