Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

Data Fields
qm_fpr_config_t Struct Reference
FPR

Flash Protection Region configuration structure. More...

`#include <qm_fpr.h>`

## Data Fields
qm_fpr_en_t | en_mask
| Enable/lock bitmask. More...
qm_fpr_read_allow_t | allow_agents
| Per-agent read enable bitmask. More...
uint8_t | up_bound
| 1KB-aligned upper Flash phys addr. More...
uint8_t | low_bound
| 1KB-aligned lower Flash phys addr. More...

## Detailed Description

Flash Protection Region configuration structure.

Definition at line 69 of file qm_fpr.h.

## Field Documentation

qm_fpr_read_allow_t qm_fpr_config_t::allow_agents

Per-agent read enable bitmask.

Definition at line 71 of file qm_fpr.h.

Referenced by qm_fpr_set_config().

qm_fpr_en_t qm_fpr_config_t::en_mask

Enable/lock bitmask.

Definition at line 70 of file qm_fpr.h.

Referenced by qm_fpr_set_config().

uint8_t qm_fpr_config_t::low_bound

1KB-aligned lower Flash phys addr.

Definition at line 73 of file qm_fpr.h.

Referenced by qm_fpr_set_config().

uint8_t qm_fpr_config_t::up_bound

1KB-aligned upper Flash phys addr.

Definition at line 72 of file qm_fpr.h.

Referenced by qm_fpr_set_config().