Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

Functions
Quark SE Sensor Subsystem Initialisation

Sensor Subsystem initialisation. More...

## Functions
void | sensor_activation (void)
| Initialise the sensor subsystem. More...

## Detailed Description

Sensor Subsystem initialisation.

## Function Documentation

void sensor_activation | ( | void |  | ) |

Initialise the sensor subsystem.

Set the ARC reset vector with the sensor subsystem application entry point address. Then, instruct the ARC to start running. Note: This function is only intended to be called from the Lakemont core.

Returns
  void.

Definition at line 37 of file ss_init.c.