Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

Data Fields
qm_adc_reg_t Struct Reference
SoC Registers (D2000)

ADC register map. More...

`#include <qm_soc_regs.h>`

## Data Fields
QM_RW uint32_t | adc_seq0
| ADC Channel Sequence Table Entry 0.
QM_RW uint32_t | adc_seq1
| ADC Channel Sequence Table Entry 1.
QM_RW uint32_t | adc_seq2
| ADC Channel Sequence Table Entry 2.
QM_RW uint32_t | adc_seq3
| ADC Channel Sequence Table Entry 3.
QM_RW uint32_t | adc_seq4
| ADC Channel Sequence Table Entry 4.
QM_RW uint32_t | adc_seq5
| ADC Channel Sequence Table Entry 5.
QM_RW uint32_t | adc_seq6
| ADC Channel Sequence Table Entry 6.
QM_RW uint32_t | adc_seq7
| ADC Channel Sequence Table Entry 7.
QM_RW uint32_t | adc_cmd
| ADC Command Register.
QM_RW uint32_t | adc_intr_status
| ADC Interrupt Status Register.
QM_RW uint32_t | adc_intr_enable
| ADC Interrupt Enable Register.
QM_RW uint32_t | adc_sample
| ADC Sample Register.
QM_RW uint32_t | adc_calibration
| ADC Calibration Data Register.
QM_RW uint32_t | adc_fifo_count
| ADC FIFO Count Register.
QM_RW uint32_t | adc_op_mode
| ADC Operating Mode Register.

## Detailed Description

ADC register map.

Definition at line 1069 of file qm_soc_regs.h.