Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

### - t -

- tar : qm_uart_reg_t
- tat : qm_uart_reg_t
- tcr : qm_uart_reg_t
- test_high : qm_dma_misc_reg_t
- test_low : qm_dma_misc_reg_t
- timeout : qm_wdt_config_t
- timer : qm_pwm_reg_t
- timer_0_int_mask : qm_interrupt_router_reg_t
- timer_ccr : qm_lapic_reg_t , qm_pic_timer_reg_t
- timer_dcr : qm_lapic_reg_t , qm_pic_timer_context_t
- timer_icr : qm_lapic_reg_t , qm_pic_timer_context_t , qm_pic_timer_reg_t
- timer_loadcount2 : qm_pwm_reg_t
- timerscompversion : qm_pwm_reg_t
- timerseoi : qm_pwm_reg_t
- timersintstatus : qm_pwm_reg_t
- timersrawintstatus : qm_pwm_reg_t
- tmg_ctrl : qm_flash_context_t , qm_flash_reg_t
- tmr : qm_lapic_reg_t
- tpr : qm_lapic_reg_t , qm_mvic_reg_t
- transfer_mode : qm_ss_spi_config_t
- transfer_type : qm_dma_channel_config_t
- tx : qm_i2c_transfer_t , qm_spi_async_transfer_t , qm_spi_transfer_t , qm_ss_i2c_transfer_t , qm_ss_spi_async_transfer_t , qm_ss_spi_transfer_t
- tx_len : qm_i2c_transfer_t , qm_spi_async_transfer_t , qm_spi_transfer_t , qm_ss_i2c_transfer_t , qm_ss_spi_async_transfer_t , qm_ss_spi_transfer_t
- tx_tl : qm_i2c_context_t
- txflr : qm_spi_reg_t
- txftlr : qm_spi_reg_t
- txoicr : qm_spi_reg_t
- type : qm_usb_ep_config_t