EEPROM MAP FILE VERSION: 1.0.0
BEGIN OVERWRITE
    BEGIN DOUBLE POINTER
        0x48 0x05 0x04  ;PF allocations PF0 - MACs
	0x48 0x05 0x0F  ;PF allocations PF1 - MACs
	0x48 0x05 0x1A  ;PF allocations PF2 - MACs
	0x48 0x05 0x25  ;PF allocations PF3 - MACs
    END DOUBLE POINTER
END OVERWRITE


