# 英特尔(R) 网络适配器安装

修订版 2003年7月

## 安装英特尔适配器

1. 关机并拔出电源线。

2. 打开机壳，从 PCI 插槽取下底盘插槽盖。

3. 将英特尔适配器稳固地插入 PCI 插槽，并固定支架。

4. 装回机盖。 插入电源线。

## 连接网络电缆

英特尔(R) PRO/100 适配器和 PRO／1000 T/XT/MT 适配器： 对 10 Mbp 网络，用 3 类、4 类或 5 类双绞线以太网 （TPE） 网络电缆将电缆连接至适配器。 对 100 或 1000 Mbp 网络和任何民宅网络，使用 5 类（4 对）电缆。
仅适用于英特尔(R) PRO/1000 F/XF 适配器：卸下并保存光纤连接器盖。 将 1000Base-SX 双工 SC 型光纤连接器插入 PRO/1000　F/XF　适配器支架上的　TX/RX　端口。
仅适用于英特尔(R) PRO/1000 MF 适配器：卸下并保存光纤连接器盖。 将　LC　连接器插入适配器，其布线应与适配器类型相配 (1000BASE-SX 或 1000BASE-LX)。 如果布线与适配器的光学规格相配，包括长度限制，则可能使用其他类型连接器（如　SC）的转换电缆。
启动计算机并按照以下驱动程序安装指示操作，

## 安装驱动程序和英特尔(R) PROSet　实用程序软件

注意： 英特尔(R) PRO/1000 系列服务器适配器无法在 Windows 95/98/Me 操作系统上工作。

### Windows* 98, 98 SE 和 2000

即插即用计算机在启动时能自动检测英特尔适配器。 PROSet 让您能配置和测试英特尔适配器。 它还能显示分配给与每个安装的适配器的计算机资源。 要在 Windows 98, 98 SE 或 2000 上安装英特尔提供的基本驱动程序，执行以下步骤：

1. Windows 自动运行 "找到新的硬件"向导。

2. 将随适配器提供的光碟插入光驱。 如果 CD 自动运行程序已启动，请关闭此窗口。

3. 在"Wizard Welcome"屏幕中单击"下一步"以开始。

4. 在下一屏幕中，选择"搜索"选项，再单击"下一步"。

5. 在"定位驱动程序"屏幕上单击光碟框，再单击"下一步"。
   片刻后，"搜索结果"表明在该位置找到驱动程序。 单击"下一步"继续。

6. 必需的文件被复制到计算机中。 向导显示"已完成"消息。 单击"完成"。

7. 重新启动计算机（仅适用于 Windows 98 和 98 SE）。

8. 要添加 PROSet, 取出随适配器提供的光碟再将其重新插入。 或者，单击光碟图标，再选择"自动运行"。

9. 从"自动运行"屏幕选择"安装软件"。 要安装您想要的功能，按屏幕指示操作。

### Windows* Me、XP 和 Server 2003

Windows Me、XP 和 Server 2003 自动运行 "找到硬件向导"并为随操作系统提供的适配器安装驱动程序。 建议更新到光碟提供的英特尔驱动程序。 更新驱动程序：

1. 打开"设备管理器"。 从桌面或"开始"菜单，右键单击"我的电脑"，单击"管理"，再从左窗格单击"设备管理器"。

2. 单击右窗格中网络适配器旁边的加号。 将列出已安装的适配器。

3. 双击 Intel 适配器。

4. 单击"设备"选项卡。

5. 单击"更新驱动程序"按钮。 将出现"硬件更新向导"

6. 插入英特尔光碟，或指向其他媒体。 如果 "自动运行"屏幕出现，将它关闭。 在此过程中，确保向导从此位置寻找文件。

7. 单击"自动安装软件（建议使用）"选项按纽，再单击"下一步"按纽。

8. 按屏幕提示操作。

9. 要添加 PROSet, 取出英特尔提供的光碟再将其重新插入。 或者，单击光碟图标，再选择"自动运行"。

10. 从"自动运行"屏幕选择"安装软件"。 按屏幕指示安装您想要的功能。

### Windows NT* 4.0

注意： 在适配器驱动程序安装过程中将自动安装英特尔 PROSet 工具软件。

1. 启动 Windows NT* 4.0，双击"控制面板"上的"网络"图标，单击"适配器"选项卡，再单击"添加"。

2. 见到适配器列表时，不要从列表上选择适配器，而是插入英特尔适配器光碟，并单击"从磁盘安装"。

3. 如果 CD Autorun（自动运行）屏幕出现，将它关闭，再继续。

4. 指定路径, 单击"确定"，并继续安装。 完成时，新的英特尔适配器将出现在"网络适配器"列表中。

5. 单击"关闭"以完成安装。

6. 重新启动计算机。

### Linux

#### 在 2.4.x 内核上编译和安装 e1000.o 和 e100.o 驱动程序

要能正确编译，极为重要的是当前运行的内核与安装的内核源（和 /usr/include/linux 中的头标文件）的版本和配置相符。

1. 将基本驱动程序的 tar 文件移往您选择的目录。 例如，使用 /home/username/<驱动程序> 或 /usr/local/src/<驱动程序>, 这里， <驱动程序> 为 e100 或 e1000。

2. 输入驱动程序 src 目录（'cd e100-x.x.x/src'）。其余的编译过程应从此处开始。

3. 运行'make install'来安装 e1000.o/e100.o 二进制文件。 二进制文件将安装为：
   /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/net/e1000.o "ò /lib/modules/[KERNEL_VERSION[/kernel/drivers/net/e1000.o (or /e100.o).

4. 运行 'modprobe e1000' 或 'modprobe e100' 以加载驱动程序。

5. 这将创建一个新的 Ethernet 接口。 如果没有加载其他以太网驱动程序，PRO/100/1000 将被称为 eth0。要激活接口并向其分配一个 IP 地址，运行 `ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy' (此处 ethX 是以太网设备，yyy.yyy.yyy.yyy 是 IP 地址) 。

### 其他操作系统

要安装其他驱动程序，参见用户指南，位于英特尔 CD 或英特尔支持网站： http://www.intel.com/cn/gb/intel/nav/support.htm.

有限终身质保条款仅适用于在中国大陆销售的产品

法律信息