//****************************************************************************
//                          Intel Corporation
//                    Jones Farm, Hillsboro, Oregon
//                           (503) 696-8080
//                                                             
//                Intel Corporation Proprietary Information
//     Copyright (c) 2005 Intel Corporation, All Rights Reserved
//****************************************************************************
//
//  TITLE: SAF2BMCO.SDR                              DATE CREATED:  02/14/2005
//
//  DESCRIPTION:  BMC Master Sensor Data Record (SDR) information file.  
//		  This SDR file was created for the Intel SE7520AF20 server.
//
//  PVCS INFORMATION:
//      $Workfile:     $ SAF2BMCO.SDR 
//      $Author:       $
//      $Revision:     $
//      $Date:         $
//      $Modtime:      $
//
//****************************************************************************
//  REVISION HISTORY:
//****************************************************************************


//
// File Header Information
//

_LF_NAME       'SAF2 SDR File'
_LF_VERSION    '0.O'
_LF_FMT_VER    '1.50'
_IPMI_VERSION  '1.50'

//
// SDR Header Information
//

_SDR (
_START_ADDR    0000
_DATA_LEN      0000
_NVS_TYPE      'IMBDEVICE'
_DEV_BUS       FF
_DEV_ADDRESS   20

//*******************************************************
// SDR Type 01 Records
//*******************************************************

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       0037

   // Sensor Record Header
   0001               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   32                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   10                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   3E                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   20                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   C0                 // Nominal Reading
   C5                 // Normal Maximum
   BD                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   D2                 // Upper critical
   CB                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   B2                 // Lower critical
   B8                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'FSB Vtt'          // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       003E

   // Sensor Record Header
   0002               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   39                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   11                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   4E                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   C0                 // Nominal Reading
   C7                 // Normal Maximum
   B9                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   CD                 // Upper critical
   CA                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   B3                 // Lower critical
   B6                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Baseboard 1.5V'   // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       0040

   // Sensor Record Header
   0003               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   12                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   4E                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   BF                 // Nominal Reading
   C3                 // Normal Maximum
   BB                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   CF                 // Upper critical
   C9                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   B1                 // Lower critical
   B6                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'Baseboard 1.5PXH' // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       0038

   // Sensor Record Header
   0004               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   33                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   13                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   48                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   CF                 // Nominal Reading
   D4                 // Normal Maximum
   CB                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   DF                 // Upper critical
   D9                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   C0                 // Lower critical
   C6                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C8                 // Type/Length Code
   'P1V5 NIC'         // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       003E

   // Sensor Record Header
   0005               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   39                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   14                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   66                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   B0                 // Nominal Reading
   B6                 // Normal Maximum
   AA                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   BD                 // Upper critical
   BA                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   A1                 // Lower critical
   A6                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Baseboard 1.8V'   // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'HP'
_SDR_TAG       'NON_HP'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0006               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   15                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   83                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   89                 // Nominal Reading
   8C                 // Normal Maximum
   86                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   94                 // Upper critical
   90                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   7F                 // Lower critical
   83                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'SCSI Core'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       003E

   // Sensor Record Header
   0007               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   39                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   16                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   AB                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   C0                 // Nominal Reading
   C4                 // Normal Maximum
   BB                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   D0                 // Upper critical
   CA                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   B1                 // Lower critical
   B6                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Baseboard 3.3V'   // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       003C

   // Sensor Record Header
   0008               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   37                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   18                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   1A                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   D2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   BF                 // Nominal Reading
   C4                 // Normal Maximum
   BA                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   CD                 // Upper critical
   C7                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   AD                 // Lower critical
   B3                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CC                 // Type/Length Code
   'Baseboard 5V'     // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       003D

   // Sensor Record Header
   0009               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   38                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   19                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   3E                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   D2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   C1                 // Nominal Reading
   C8                 // Normal Maximum
   B9                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   D7                 // Upper critical
   D0                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   AC                 // Lower critical
   B1                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'Baseboard 12V'    // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       0040

   // Sensor Record Header
   000A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   17                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   AB                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   C0                 // Nominal Reading
   C4                 // Normal Maximum
   BB                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   D0                 // Upper critical
   CA                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   B1                 // Lower critical
   B6                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'Baseboard 3.3VSB' // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       003E

   // Sensor Record Header
   000B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   39                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   1A                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   F8                 // M
   00                 // M, Tolerance
   78                 // B
   C0                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C3                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   41                 // Nominal Reading
   55                 // Normal Maximum
   30                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   75                 // Upper critical
   65                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   10                 // Lower critical
   20                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Baseboard -12V'   // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'HP'
_SDR_TAG       'NON_HP'
_REC_LEN       0037

   // Sensor Record Header
   000C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   32                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   1B                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   46                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   C0                 // Nominal Reading
   C7                 // Normal Maximum
   BA                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   CE                 // Upper critical
   CB                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   B4                 // Lower critical
   B7                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'MEM Vtt'          // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       0038

   // Sensor Record Header
   000D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   33                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   B8                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   3E                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   D2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   C1                 // Nominal Reading
   C5                 // Normal Maximum
   BD                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   CF                 // Upper critical
   C9                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   B3                 // Lower critical
   B9                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C8                 // Type/Length Code
   'CPU1 12V'         // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       0038

   // Sensor Record Header
   000E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   33                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   B9                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   3E                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   D2                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   C1                 // Nominal Reading
   C5                 // Normal Maximum
   BD                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   CF                 // Upper critical
   C9                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   B3                 // Lower critical
   B9                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C8                 // Type/Length Code
   'CPU2 12V'         // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PROC_1'
_REC_LEN       003A

   // Sensor Record Header
   000F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   35                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   D0                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   E9                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   3F                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   00                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C0                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   BF                 // Nominal Reading
   DF                 // Normal Maximum
   89                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   EB                 // Upper critical
   E4                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   81                 // Lower critical
   85                 // Lower non-critical
   01                 // Positive hysterisis value
   01                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CA                 // Type/Length Code
   'Proc1 Vccp'       // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PROC_2'
_REC_LEN       003A

   // Sensor Record Header
   0010               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   35                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   D1                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7F                 // Sensor Initialization
   E9                 // Sensor Capabilities
   02                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   04                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   3F                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   00                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   C0                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   BF                 // Nominal Reading
   DF                 // Normal Maximum
   89                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   EB                 // Upper critical
   E4                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   81                 // Lower critical
   85                 // Lower non-critical
   01                 // Positive hysterisis value
   01                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CA                 // Type/Length Code
   'Proc2 Vccp'       // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'BB_FAN_1'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0011               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   40                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   9D                 // Nominal Reading
   FF                 // Normal Maximum
   2A                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 1'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'BB_FAN_2'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0012               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   41                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   9D                 // Nominal Reading
   FF                 // Normal Maximum
   2A                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 2'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'BB_FAN_3'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0013               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   42                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   03                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   9D                 // Nominal Reading
   FF                 // Normal Maximum
   2A                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 3'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'BB_FAN_4'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0014               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   43                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   04                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   9D                 // Nominal Reading
   FF                 // Normal Maximum
   2A                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 4'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'BB_FAN_5'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0015               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   44                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   05                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   9D                 // Nominal Reading
   FF                 // Normal Maximum
   2A                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 5'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'BB_FAN_6'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0016               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   45                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   06                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   9D                 // Nominal Reading
   FF                 // Normal Maximum
   2A                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 6'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'BASE_FAN'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0017               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   40                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   3B                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   40                 // Nominal Reading
   52                 // Normal Maximum
   22                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   16                 // Lower critical
   19                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 1'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'BASE_FAN'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0018               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   42                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   03                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   9A                 // Nominal Reading
   EC                 // Normal Maximum
   2A                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 3'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   0019               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   40                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   3B                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   40                 // Nominal Reading
   52                 // Normal Maximum
   22                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   16                 // Lower critical
   19                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 1'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   001A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   41                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   3B                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   40                 // Nominal Reading
   52                 // Normal Maximum
   22                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   16                 // Lower critical
   19                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 2'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   001B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   42                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   03                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   9A                 // Nominal Reading
   EC                 // Normal Maximum
   2A                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 3'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   001C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   43                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   04                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   28                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   9A                 // Nominal Reading
   EC                 // Normal Maximum
   2A                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Sys Fan 4'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PROC_1_FAN'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   001D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   A8                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   A8                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   B0                 // Nominal Reading
   FF                 // Normal Maximum
   69                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Proc1 Fan'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PROC_2_FAN'
_REC_LEN       0039

   // Sensor Record Header
   001E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   34                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   A9                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   A8                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   0530               // Assertion Event Mask
   0500               // Deassertion Event Mask
   0303               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   12                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   13                 // M
   00                 // M, Tolerance
   00                 // B
   06                 // B, Accuracy
   00                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   B0                 // Nominal Reading
   FF                 // Normal Maximum
   69                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   00                 // Upper critical
   00                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   1D                 // Lower critical
   21                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'Proc2 Fan'        // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PROC_1'
_REC_LEN       003F

   // Sensor Record Header
   001F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   98                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   80                 // Sensor Units 1
   01                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   01                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   2F                 // Nominal Reading
   49                 // Normal Maximum
   0D                 // Normal Minimum
   7F                 // Sensor Maximum Reading
   80                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   58                 // Upper critical
   51                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   05                 // Lower critical
   0A                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'Proc1 Core Temp'  // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PROC_2'
_REC_LEN       003F

   // Sensor Record Header
   0020               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   99                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   80                 // Sensor Units 1
   01                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   01                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   2F                 // Nominal Reading
   49                 // Normal Maximum
   0D                 // Normal Minimum
   7F                 // Sensor Maximum Reading
   80                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   58                 // Upper critical
   51                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   05                 // Lower critical
   0A                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'Proc2 Core Temp'  // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_REC_LEN       003E

   // Sensor Record Header
   0021               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   39                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   30                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   80                 // Sensor Units 1
   01                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   01                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   28                 // Nominal Reading
   37                 // Normal Maximum
   0D                 // Normal Minimum
   7F                 // Sensor Maximum Reading
   80                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   41                 // Upper critical
   3C                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   00                 // Lower critical
   05                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Baseboard Temp'   // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'FP_TEMP'
_REC_LEN       0037

   // Sensor Record Header
   0022               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   32                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   32                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0C                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   80                 // Sensor Units 1
   01                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   01                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   28                 // Nominal Reading
   37                 // Normal Maximum
   0D                 // Normal Minimum
   7F                 // Sensor Maximum Reading
   80                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   41                 // Upper critical
   3C                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   00                 // Lower critical
   05                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'FP Temp'          // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       0037

   // Sensor Record Header
   0023               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   32                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   35                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   80                 // Sensor Units 1
   01                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   01                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   19                 // Nominal Reading
   1E                 // Normal Maximum
   0D                 // Normal Minimum
   7F                 // Sensor Maximum Reading
   80                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   2D                 // Upper critical
   28                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   00                 // Lower critical
   05                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'DB Temp'          // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       003B

   // Sensor Record Header
   0024               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   36                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   01                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   80                 // Sensor Units 1
   01                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   01                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   1C                 // Nominal Reading
   26                 // Normal Maximum
   0C                 // Normal Minimum
   7F                 // Sensor Maximum Reading
   80                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   35                 // Upper critical
   32                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   05                 // Lower critical
   0A                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'HSBP A Temp'      // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       003B

   // Sensor Record Header
   0025               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   36                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   01                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   80                 // Sensor Units 1
   01                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   01                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   1C                 // Nominal Reading
   26                 // Normal Maximum
   0C                 // Normal Minimum
   7F                 // Sensor Maximum Reading
   80                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   35                 // Upper critical
   32                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   05                 // Lower critical
   0A                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'HSBP B Temp'      // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       003D

   // Sensor Record Header
   0026               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   38                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   01                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   80                 // Sensor Units 1
   01                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   01                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   1C                 // Nominal Reading
   26                 // Normal Maximum
   0C                 // Normal Minimum
   7F                 // Sensor Maximum Reading
   80                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   35                 // Upper critical
   32                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   05                 // Lower critical
   0A                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'HSBP PRI Temp'    // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       003D

   // Sensor Record Header
   0027               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   38                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   01                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   7D                 // Sensor Initialization
   68                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8532               // Assertion Event Mask
   8532               // Deassertion Event Mask
   1B1B               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   80                 // Sensor Units 1
   01                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   01                 // M
   02                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   1C                 // Nominal Reading
   26                 // Normal Maximum
   0C                 // Normal Minimum
   7F                 // Sensor Maximum Reading
   80                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   35                 // Upper critical
   32                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   05                 // Lower critical
   0A                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'HSBP SEC Temp'    // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PS1'
_REC_LEN       0040

   // Sensor Record Header
   0028               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   78                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0A                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   03                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8002               // Assertion Event Mask
   8032               // Deassertion Event Mask
   1818               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   05                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   7D                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   D0                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   00                 // Nominal Reading
   00                 // Normal Maximum
   00                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   FC                 // Upper critical
   E0                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   00                 // Lower critical
   00                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'PS1 Power Nozzle' // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PS2'
_REC_LEN       0040

   // Sensor Record Header
   0029               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   79                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0A                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   03                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8002               // Assertion Event Mask
   8032               // Deassertion Event Mask
   1818               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   05                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   7D                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   D0                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   00                 // Nominal Reading
   00                 // Normal Maximum
   00                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   FC                 // Upper critical
   E0                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   00                 // Lower critical
   00                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'PS2 Power Nozzle' // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PS1'
_REC_LEN       0040

   // Sensor Record Header
   002A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   7A                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0A                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   03                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8002               // Assertion Event Mask
   8032               // Deassertion Event Mask
   1818               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   05                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   32                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   E0                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   10                 // Nominal Reading
   13                 // Normal Maximum
   0D                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   C3                 // Upper critical
   82                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   00                 // Lower critical
   00                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'PS1 +12V Current' // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PS2'
_REC_LEN       0040

   // Sensor Record Header
   002B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   7B                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0A                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   03                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8002               // Assertion Event Mask
   8032               // Deassertion Event Mask
   1818               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   05                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   32                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   E0                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   10                 // Nominal Reading
   13                 // Normal Maximum
   0D                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   C3                 // Upper critical
   82                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   00                 // Lower critical
   00                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'PS2 +12V Current' // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PS1'
_REC_LEN       003F

   // Sensor Record Header
   002C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   7C                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0A                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   0B                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8002               // Assertion Event Mask
   8032               // Deassertion Event Mask
   1818               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   06                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   04                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   00                 // Nominal Reading
   00                 // Normal Maximum
   00                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   D5                 // Upper critical
   C7                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   00                 // Lower critical
   00                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'PS1 Power Gauge'  // String Bytes

_SDR_TYPE      01
_SDR_TAG       'PS2'
_REC_LEN       003F

   // Sensor Record Header
   002D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   01                 // Record Type
   3A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   7D                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0A                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   79                 // Sensor Initialization
   E8                 // Sensor Capabilities
   0B                 // Sensor Type
   01                 // Event / Reading Base Type
   8002               // Assertion Event Mask
   8032               // Deassertion Event Mask
   1818               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   00                 // Sensor Units 1
   06                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   00                 // Linearization
   04                 // M
   03                 // M, Tolerance
   00                 // B
   2C                 // B, Accuracy
   10                 // Accuracy, Accuracy Exp
   00                 // R exp, B exp
   07                 // Analog characteristic flags
   00                 // Nominal Reading
   00                 // Normal Maximum
   00                 // Normal Minimum
   FF                 // Sensor Maximum Reading
   00                 // Sensor Minimum Reading
   00                 // Upper non-recoverable
   D5                 // Upper critical
   C7                 // Upper non-critical
   00                 // Lower non-recoverable
   00                 // Lower critical
   00                 // Lower non-critical
   02                 // Positive hysterisis value
   02                 // Negative hysterisis value
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'PS2 Power Gauge'  // String Bytes

//*******************************************************
// SDR Type 02 Records
//*******************************************************

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_SDR_TAG       'BASE_FAN'
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   002E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   4A                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   63                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   04                 // Sensor Type
   0B                 // Event / Reading Base Type
   FF00               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF00               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Fan Redundancy'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002F

   // Sensor Record Header
   002F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   01                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   15                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   09                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   F300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   F300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'Pwr Unit Status'  // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'REDUND_PU'
_REC_LEN       002F

   // Sensor Record Header
   0030               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   02                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   15                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   09                 // Sensor Type
   0B                 // Event / Reading Base Type
   0700               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0700               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'Pwr Unit Redund'  // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002C

   // Sensor Record Header
   0031               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   27                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   03                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   23                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0F01               // Assertion Event Mask
   0F01               // Deassertion Event Mask
   0F01               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CC                 // Type/Length Code
   'BMC Watchdog'     // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002F

   // Sensor Record Header
   0032               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   04                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   06                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   2100               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   2100               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'Scrty Violation'  // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0033               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   05                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   05                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   1100               // Assertion Event Mask
   1100               // Deassertion Event Mask
   1100               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Physical Scrty'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002A

   // Sensor Record Header
   0034               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   25                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   06                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   41                 // Sensor Capabilities
   0F                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0100               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0100               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CA                 // Type/Length Code
   'POST Error'       // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002C

   // Sensor Record Header
   0035               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   27                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   07                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   13                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   8101               // Assertion Event Mask
   8101               // Deassertion Event Mask
   8101               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CC                 // Type/Length Code
   'Critical Int'     // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0026

   // Sensor Record Header
   0036               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   21                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   08                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0C                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0200               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C6                 // Type/Length Code
   'Memory'           // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0037               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   09                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   41                 // Sensor Capabilities
   10                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0500               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0500               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'Logging Disabled' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002D

   // Sensor Record Header
   0038               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   28                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0A                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   26                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   2A                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'Session Audit'    // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0039               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   1C                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   29                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0700               // Assertion Event Mask
   0700               // Deassertion Event Mask
   0700               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Baseboard VBAT'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'HP'
_SDR_TAG       'NON_HP'
_REC_LEN       002F

   // Sensor Record Header
   003A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   60                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   C0                 // Sensor Capabilities
   1C                 // Sensor Type
   06                 // Event / Reading Base Type
   0200               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'SCSI A Term Flt'  // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'HP'
_SDR_TAG       'NON_HP'
_REC_LEN       002F

   // Sensor Record Header
   003B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   61                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   C0                 // Sensor Capabilities
   1C                 // Sensor Type
   06                 // Event / Reading Base Type
   0200               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'SCSI B Term Flt'  // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'PS1'
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   003C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   70                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0A                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   C0                 // Sensor Capabilities
   08                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0F00               // Assertion Event Mask
   0F00               // Deassertion Event Mask
   0F00               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Power Supply 1'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'PS2'
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   003D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   71                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0A                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   C0                 // Sensor Capabilities
   08                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0F00               // Assertion Event Mask
   0F00               // Deassertion Event Mask
   0F00               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Power Supply 2'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002C

   // Sensor Record Header
   003E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   27                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   80                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   15                 // Sensor Type
   03                 // Event / Reading Base Type
   0200               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CC                 // Type/Length Code
   'Proc Missing'     // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002C

   // Sensor Record Header
   003F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   27                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   83                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   12                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   1200               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   1200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CC                 // Type/Length Code
   'System Event'     // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0026

   // Sensor Record Header
   0040               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   21                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   84                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   14                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0700               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0700               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C6                 // Type/Length Code
   'Button'           // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002B

   // Sensor Record Header
   0041               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   26                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   85                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   41                 // Sensor Capabilities
   F3                 // Sensor Type
   03                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'SMI Timeout'      // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0029

   // Sensor Record Header
   0042               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   24                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   87                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   C0                 // Sensor Type
   03                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'NMI State'        // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0029

   // Sensor Record Header
   0043               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   24                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   88                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   C0                 // Sensor Type
   03                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C9                 // Type/Length Code
   'SMI State'        // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0044               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F0                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   25                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D1 Sparing Enb'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0045               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F1                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0C                 // Sensor Type
   0B                 // Event / Reading Base Type
   2300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   2300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D1 Spare Redun'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0046               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F2                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   25                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D2 Sparing Enb'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0047               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F3                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0C                 // Sensor Type
   0B                 // Event / Reading Base Type
   2300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   2300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D2 Spare Redun'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0048               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F4                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   25                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D3 Sparing Enb'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0049               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F5                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0C                 // Sensor Type
   0B                 // Event / Reading Base Type
   2300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   2300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D3 Spare Redun'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   004A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F6                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   25                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D1 Mirror Enbl'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   004B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F7                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0C                 // Sensor Type
   0B                 // Event / Reading Base Type
   2300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   2300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D1 MirrorRedun'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   004C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F8                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   25                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D2 Mirror Enbl'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   004D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   F9                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0C                 // Sensor Type
   0B                 // Event / Reading Base Type
   2300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   2300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'D2 MirrorRedun'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   004E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   90                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   00                 // Sensor Capabilities
   07                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   BF01               // Assertion Event Mask
   BF01               // Deassertion Event Mask
   BF01               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'Processor 1 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   004F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   91                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   00                 // Sensor Capabilities
   07                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   BF01               // Assertion Event Mask
   BF01               // Deassertion Event Mask
   BF01               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'Processor 2 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'PROC_2'
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0050               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   D8                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   07                 // Sensor Type
   03                 // Event / Reading Base Type
   0200               // Assertion Event Mask
   0200               // Deassertion Event Mask
   0200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'CPU Conf Error'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0027

   // Sensor Record Header
   0051               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   22                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   E0                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   67                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0503               // Assertion Event Mask
   0403               // Deassertion Event Mask
   0503               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'DIMM 1B'          // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0027

   // Sensor Record Header
   0052               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   22                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   E1                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   67                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0503               // Assertion Event Mask
   0403               // Deassertion Event Mask
   0503               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'DIMM 1A'          // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0027

   // Sensor Record Header
   0053               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   22                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   E2                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity ID
   04                 // Entity Instance
   67                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0503               // Assertion Event Mask
   0403               // Deassertion Event Mask
   0503               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'DIMM 2B'          // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0027

   // Sensor Record Header
   0054               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   22                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   E3                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity ID
   03                 // Entity Instance
   67                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0503               // Assertion Event Mask
   0403               // Deassertion Event Mask
   0503               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'DIMM 2A'          // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0027

   // Sensor Record Header
   0055               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   22                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   E4                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity ID
   06                 // Entity Instance
   67                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0503               // Assertion Event Mask
   0403               // Deassertion Event Mask
   0503               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'DIMM 3B'          // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0027

   // Sensor Record Header
   0056               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   22                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   E5                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity ID
   05                 // Entity Instance
   67                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0503               // Assertion Event Mask
   0403               // Deassertion Event Mask
   0503               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'DIMM 3A'          // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0027

   // Sensor Record Header
   0057               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   22                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   E6                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity ID
   08                 // Entity Instance
   67                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0503               // Assertion Event Mask
   0403               // Deassertion Event Mask
   0503               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'DIMM 4B'          // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       0027

   // Sensor Record Header
   0058               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   22                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   E7                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity ID
   07                 // Entity Instance
   68                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0503               // Assertion Event Mask
   0403               // Deassertion Event Mask
   0503               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   C7                 // Type/Length Code
   'DIMM 4A'          // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002F

   // Sensor Record Header
   0059               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   C0                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   00                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   07                 // Event / Reading Base Type
   0200               // Assertion Event Mask
   0200               // Deassertion Event Mask
   0200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'Proc1 ThermCtrl'  // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002F

   // Sensor Record Header
   005A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   C1                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   00                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   07                 // Event / Reading Base Type
   0200               // Assertion Event Mask
   0200               // Deassertion Event Mask
   0200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'Proc2 ThermCtrl'  // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       002D

   // Sensor Record Header
   005B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   28                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   4B                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   63                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0400               // Assertion Event Mask
   0400               // Deassertion Event Mask
   0400               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'Fan1 Presence'    // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       002D

   // Sensor Record Header
   005C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   28                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   4C                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   63                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0400               // Assertion Event Mask
   0400               // Deassertion Event Mask
   0400               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'Fan2 Presence'    // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       002D

   // Sensor Record Header
   005D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   28                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   4D                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   03                 // Entity Instance
   63                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0400               // Assertion Event Mask
   0400               // Deassertion Event Mask
   0400               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'Fan3 Presence'    // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       002D

   // Sensor Record Header
   005E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   28                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   4E                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   1D                 // Entity ID
   04                 // Entity Instance
   63                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0400               // Assertion Event Mask
   0400               // Deassertion Event Mask
   0400               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'Fan4 Presence'    // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   005F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   C8                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   00                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   07                 // Event / Reading Base Type
   0200               // Assertion Event Mask
   0200               // Deassertion Event Mask
   0200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Proc1 VRD Over'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   0060               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   C9                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   03                 // Entity ID
   02                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   00                 // Sensor Capabilities
   01                 // Sensor Type
   07                 // Event / Reading Base Type
   0200               // Assertion Event Mask
   0200               // Deassertion Event Mask
   0200               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Proc2 VRD Over'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0061               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   02                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv1 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0062               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   03                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv2 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0063               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   04                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv3 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0064               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   05                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv4 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0065               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   06                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv5 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0066               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   07                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv6 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0067               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   09                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv1 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0068               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0A                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv2 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0069               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0B                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv3 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   006A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0C                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv4 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   006B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0D                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv5 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   006C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0E                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP A Drv6 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   006D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   02                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv1 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   006E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   03                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv2 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   006F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   04                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv3 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0070               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   05                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv4 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0071               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   06                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv5 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0072               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   07                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv6 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0073               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   09                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv1 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0074               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0A                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv2 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0075               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0B                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv3 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0076               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0C                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv4 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0077               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0D                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv5 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0078               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0E                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'P-SATA Drv6 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0079               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   02                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP B Drv1 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   007A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   03                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP B Drv2 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   007B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   04                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP B Drv3 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   007C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   05                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP B Drv4 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   007D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   09                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP B Drv1 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   007E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0A                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP B Drv2 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   007F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0B                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP B Drv3 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0080               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0C                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'HSBP B Drv4 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0081               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   02                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv1 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0082               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   03                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv2 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0083               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   04                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv3 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0084               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   05                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv4 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0085               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   06                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv5 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0086               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   07                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   0000               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   FF1F               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv6 Stat' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0087               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   09                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv1 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0088               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0A                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv2 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   0089               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0B                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv3 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   008A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0C                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv4 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   008B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0D                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv5 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       0030

   // Sensor Record Header
   008C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   2B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   0E                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   6D                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   0D                 // Sensor Type
   08                 // Event / Reading Base Type
   0300               // Assertion Event Mask
   0000               // Deassertion Event Mask
   0300               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0000               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'S-SATA Drv6 Pres' // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'HP'
_REC_LEN       002D

   // Sensor Record Header
   008D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   28                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   EC                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   3D00               // Assertion Event Mask
   3D00               // Deassertion Event Mask
   3D00               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'PCI-X Slot #1'    // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'HP'
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   008E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   ED                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   3D00               // Assertion Event Mask
   3D00               // Deassertion Event Mask
   3D00               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'PCI-Exp. Slot3'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'HP'
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   008F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   EE                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   3D00               // Assertion Event Mask
   3D00               // Deassertion Event Mask
   3D00               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'PCI-Exp. Slot4'   // String Bytes

_SDR_TYPE      02
_SDR_TAG       'HP'
_REC_LEN       002D

   // Sensor Record Header
   0090               // Record ID
   51                 // SDR Version
   02                 // Record Type
   28                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Sensor Owner ID
   00                 // Sensor Owner LUN
   EF                 // Sensor Number

   // Record Body Bytes
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity Instance
   61                 // Sensor Initialization
   40                 // Sensor Capabilities
   21                 // Sensor Type
   6F                 // Event / Reading Base Type
   3D00               // Assertion Event Mask
   3D00               // Deassertion Event Mask
   3D00               // Reading Mask & Settable / Readable Threshold Masks
   C0                 // Sensor Units 1
   00                 // Sensor Units 2
   00                 // Sensor Units 3
   0100               // Sensor Record Sharing
   00                 // Positive-going Threshold Hysteresis
   00                 // Negative-going Threshold Hysteresis
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'PCI-X Slot #5'    // String Bytes

//*******************************************************
// SDR Type 08 Records
//*******************************************************

_SDR_TYPE      08
_SDR_TAG       '730W_PU'
_REC_LEN       0010

   // Sensor Record Header
   0091               // Record ID
   51                 // SDR Version
   08                 // Record Type
   0B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   13                 // Container Entity ID
   01                 // Container Entity Instance
   80                 // Flags
   0A                 // Entity 1 / Range 1 Entity
   01                 // Entity 1 Instance / Range 1 First Entity Instance

   // Record Body Bytes
   0A                 // Entity 2 / Range 1 Entity
   02                 // Entity 2 Instance / Range 1 Last Entity Instance
   00                 // Entity 3 / Range 2 Entity
   00                 // Entity 3 Instance / Range 2 First Entity Instance
   00                 // Entity 4 / Range 2 Entity
   00                 // Entity 4 Instance / Range 2 Last Entity Instance

_SDR_TYPE      08
_REC_LEN       0010

   // Sensor Record Header
   0092               // Record ID
   51                 // SDR Version
   08                 // Record Type
   0B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   2B                 // Container Entity ID
   01                 // Container Entity Instance
   00                 // Flags
   20                 // Entity 1 / Range 1 Entity
   01                 // Entity 1 Instance / Range 1 First Entity Instance

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity 2 / Range 1 Entity
   02                 // Entity 2 Instance / Range 1 Last Entity Instance
   20                 // Entity 3 / Range 2 Entity
   03                 // Entity 3 Instance / Range 2 First Entity Instance
   20                 // Entity 4 / Range 2 Entity
   04                 // Entity 4 Instance / Range 2 Last Entity Instance

_SDR_TYPE      08
_REC_LEN       0010

   // Sensor Record Header
   0093               // Record ID
   51                 // SDR Version
   08                 // Record Type
   0B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   2B                 // Container Entity ID
   02                 // Container Entity Instance
   00                 // Flags
   20                 // Entity 1 / Range 1 Entity
   05                 // Entity 1 Instance / Range 1 First Entity Instance

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity 2 / Range 1 Entity
   06                 // Entity 2 Instance / Range 1 Last Entity Instance
   20                 // Entity 3 / Range 2 Entity
   07                 // Entity 3 Instance / Range 2 First Entity Instance
   20                 // Entity 4 / Range 2 Entity
   08                 // Entity 4 Instance / Range 2 Last Entity Instance

_SDR_TYPE      08
_REC_LEN       0010

   // Sensor Record Header
   0094               // Record ID
   51                 // SDR Version
   08                 // Record Type
   0B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   25                 // Container Entity ID
   01                 // Container Entity Instance
   00                 // Flags
   2B                 // Entity 1 / Range 1 Entity
   01                 // Entity 1 Instance / Range 1 First Entity Instance

   // Record Body Bytes
   2B                 // Entity 2 / Range 1 Entity
   02                 // Entity 2 Instance / Range 1 Last Entity Instance
   00                 // Entity 3 / Range 2 Entity
   00                 // Entity 3 Instance / Range 2 First Entity Instance
   00                 // Entity 4 / Range 2 Entity
   00                 // Entity 4 Instance / Range 2 Last Entity Instance

_SDR_TYPE      08
_REC_LEN       0010

   // Sensor Record Header
   0095               // Record ID
   51                 // SDR Version
   08                 // Record Type
   0B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   2B                 // Container Entity ID
   01                 // Container Entity Instance
   00                 // Flags
   20                 // Entity 1 / Range 1 Entity
   01                 // Entity 1 Instance / Range 1 First Entity Instance

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity 2 / Range 1 Entity
   02                 // Entity 2 Instance / Range 1 Last Entity Instance
   20                 // Entity 3 / Range 2 Entity
   03                 // Entity 3 Instance / Range 2 First Entity Instance
   20                 // Entity 4 / Range 2 Entity
   04                 // Entity 4 Instance / Range 2 Last Entity Instance

_SDR_TYPE      08
_REC_LEN       0010

   // Sensor Record Header
   0096               // Record ID
   51                 // SDR Version
   08                 // Record Type
   0B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   2B                 // Container Entity ID
   02                 // Container Entity Instance
   00                 // Flags
   20                 // Entity 1 / Range 1 Entity
   05                 // Entity 1 Instance / Range 1 First Entity Instance

   // Record Body Bytes
   20                 // Entity 2 / Range 1 Entity
   06                 // Entity 2 Instance / Range 1 Last Entity Instance
   20                 // Entity 3 / Range 2 Entity
   07                 // Entity 3 Instance / Range 2 First Entity Instance
   20                 // Entity 4 / Range 2 Entity
   08                 // Entity 4 Instance / Range 2 Last Entity Instance

_SDR_TYPE      08
_REC_LEN       0010

   // Sensor Record Header
   0097               // Record ID
   51                 // SDR Version
   08                 // Record Type
   0B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   25                 // Container Entity ID
   01                 // Container Entity Instance
   00                 // Flags
   2B                 // Entity 1 / Range 1 Entity
   01                 // Entity 1 Instance / Range 1 First Entity Instance

   // Record Body Bytes
   2B                 // Entity 2 / Range 1 Entity
   02                 // Entity 2 Instance / Range 1 Last Entity Instance
   00                 // Entity 3 / Range 2 Entity
   00                 // Entity 3 Instance / Range 2 First Entity Instance
   00                 // Entity 4 / Range 2 Entity
   00                 // Entity 4 Instance / Range 2 Last Entity Instance

//*******************************************************
// SDR Type 11 Records
//*******************************************************

_SDR_TYPE      11
_SDR_TAG       'IMM_A'
_REC_LEN       001D

   // Sensor Record Header
   0098               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   18                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   01                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   00                 // Device Type Modifier
   07                 // FRU Entity ID
   01                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'IMM Adv Board'    // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_SDR_TAG       'IMM_P'
_REC_LEN       001D

   // Sensor Record Header
   0099               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   18                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   01                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   00                 // Device Type Modifier
   07                 // FRU Entity ID
   01                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'IMM Pro Board'    // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_SDR_TAG       'GCM_NIC'
_REC_LEN       001D

   // Sensor Record Header
   009A               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   18                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   02                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   00                 // Device Type Modifier
   07                 // FRU Entity ID
   01                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CD                 // Type/Length Code
   'GCM NIC Board'    // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_SDR_TAG       '730W_PU'
_REC_LEN       001E

   // Sensor Record Header
   009B               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   19                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   03                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   00                 // Device Type Modifier
   15                 // FRU Entity ID
   01                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'Power Cage FRU'   // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_SDR_TAG       'PS1'
_REC_LEN       0020

   // Sensor Record Header
   009C               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   1B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   04                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   00                 // Device Type Modifier
   0A                 // FRU Entity ID
   01                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'Pwr Supply 1 FRU' // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_SDR_TAG       'PS2'
_REC_LEN       0020

   // Sensor Record Header
   009D               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   1B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   05                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   00                 // Device Type Modifier
   0A                 // FRU Entity ID
   02                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'Pwr Supply 2 FRU' // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_REC_LEN       001B

   // Sensor Record Header
   009E               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   16                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   06                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   01                 // Device Type Modifier
   20                 // FRU Entity ID
   01                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'DIMM 1A SPD'      // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_REC_LEN       001B

   // Sensor Record Header
   009F               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   16                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   07                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   01                 // Device Type Modifier
   20                 // FRU Entity ID
   02                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'DIMM 1B SPD'      // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_REC_LEN       001B

   // Sensor Record Header
   00A0               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   16                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   08                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   01                 // Device Type Modifier
   20                 // FRU Entity ID
   03                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'DIMM 2A SPD'      // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_REC_LEN       001B

   // Sensor Record Header
   00A1               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   16                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   09                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   01                 // Device Type Modifier
   20                 // FRU Entity ID
   04                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'DIMM 2B SPD'      // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_REC_LEN       001B

   // Sensor Record Header
   00A2               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   16                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   0A                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   01                 // Device Type Modifier
   20                 // FRU Entity ID
   05                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'DIMM 3A SPD'      // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_REC_LEN       001B

   // Sensor Record Header
   00A3               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   16                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   0B                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   01                 // Device Type Modifier
   20                 // FRU Entity ID
   06                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'DIMM 3B SPD'      // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_REC_LEN       001B

   // Sensor Record Header
   00A4               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   16                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   0C                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   01                 // Device Type Modifier
   20                 // FRU Entity ID
   07                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'DIMM 4A SPD'      // String Bytes

_SDR_TYPE      11
_REC_LEN       001B

   // Sensor Record Header
   00A5               // Record ID
   51                 // SDR Version
   11                 // Record Type
   16                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Access Address
   0D                 // FRU Device ID / Device Slave Address
   80                 // Access LUN / Bus ID
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Reserved
   10                 // Device Type
   01                 // Device Type Modifier
   20                 // FRU Entity ID
   08                 // FRU Entity Instance
   00                 // OEM
   CB                 // Type/Length Code
   'DIMM 4B SPD'      // String Bytes

//*******************************************************
// SDR Type 12 Records
//*******************************************************

_SDR_TYPE      12
_REC_LEN       0020

   // Sensor Record Header
   00A6               // Record ID
   51                 // SDR Version
   12                 // Record Type
   1B                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   20                 // Device Slave Address
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   08                 // Power state notification
   BF                 // Device capabilities
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity instance
   00                 // OEM
   D0                 // Type/Length Code
   'Basbrd Mgmt Ctlr' // String Bytes

_SDR_TYPE      12
_REC_LEN       001F

   // Sensor Record Header
   00A7               // Record ID
   51                 // SDR Version
   12                 // Record Type
   1A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   28                 // Device Slave Address
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   A2                 // Power state notification
   40                 // Device capabilities
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   07                 // Entity ID
   01                 // Entity instance
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'Chs Bridge Ctlr'  // String Bytes

_SDR_TYPE      12
_SDR_TAG       '6HDD_SCSI'
_REC_LEN       0016

   // Sensor Record Header
   00A8               // Record ID
   51                 // SDR Version
   12                 // Record Type
   11                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Device Slave Address
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   84                 // Power state notification
   29                 // Device capabilities
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity instance
   00                 // OEM
   C6                 // Type/Length Code
   'HSBP A'           // String Bytes

_SDR_TYPE      12
_SDR_TAG       '4HDD_SCSI'
_REC_LEN       0016

   // Sensor Record Header
   00A9               // Record ID
   51                 // SDR Version
   12                 // Record Type
   11                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Device Slave Address
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   84                 // Power state notification
   29                 // Device capabilities
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   0F                 // Entity ID
   02                 // Entity instance
   00                 // OEM
   C6                 // Type/Length Code
   'HSBP B'           // String Bytes

_SDR_TYPE      12
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_P'
_REC_LEN       001C

   // Sensor Record Header
   00AA               // Record ID
   51                 // SDR Version
   12                 // Record Type
   17                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C0                 // Device Slave Address
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   84                 // Power state notification
   29                 // Device capabilities
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   0F                 // Entity ID
   01                 // Entity instance
   00                 // OEM
   CC                 // Type/Length Code
   'HSBP PRIMARY'     // String Bytes

_SDR_TYPE      12
_SDR_TAG       '6HDD_SATA_S'
_REC_LEN       001E

   // Sensor Record Header
   00AB               // Record ID
   51                 // SDR Version
   12                 // Record Type
   19                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   C2                 // Device Slave Address
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   84                 // Power state notification
   29                 // Device capabilities
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   0F                 // Entity ID
   02                 // Entity instance
   00                 // OEM
   CE                 // Type/Length Code
   'HSBP SECONDARY'   // String Bytes

_SDR_TYPE      12
_SDR_TAG       'FP_LCP'
_REC_LEN       001F

   // Sensor Record Header
   00AC               // Record ID
   51                 // SDR Version
   12                 // Record Type
   1A                 // Record Length

   // Record Key Bytes
   22                 // Device Slave Address
   00                 // Channel Number

   // Record Body Bytes
   00                 // Power state notification
   20                 // Device capabilities
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   00                 // Reserved
   0C                 // Entity ID
   01                 // Entity instance
   00                 // OEM
   CF                 // Type/Length Code
   'Front Panel LCP'  // String Bytes

//*******************************************************
// SDR Type C0 Records
//*******************************************************

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'HSRP_REDUND_PU'
_REC_LEN       000E

   // Sensor Record Header
   00AD               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   09                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   02                 // Record sub-type - Power Unit Map SDR Record
   02                 // Power Unit Redundancy Sensor Number
   00                 // Flags
   01                 // Power Supplies Required
   70                 // Power Supply 1 Sensor Number
   71                 // Power Supply 2 Sensor Number

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'REDUND_PU1'
_REC_LEN       000D

   // Sensor Record Header
   00AE               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   08                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   02                 // Record sub-type - Power Unit Map SDR Record
   02                 // Power Unit Redundancy Sensor Number
   00                 // Flags
   01                 // 'M': Number of redundant supplies
   70                 // Power Supply 1 Sensor Number

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'REDUND_PU2'
_REC_LEN       000D

   // Sensor Record Header
   00AF               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   08                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   02                 // Record sub-type - Power Unit Map SDR Record
   02                 // Power Unit Redundancy Sensor Number
   00                 // Flags
   01                 // 'M': Number of redundant supplies
   71                 // Power Supply 1 Sensor Number

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'OTHER'
_REC_LEN       000C

   // Sensor Record Header
   00B0               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   07                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   03                 // Record sub-type - Fan Speed Control
   93                 // Normal Control Value
   93                 // Sleep Control Value
   FC                 // Boost Control Value

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       000C

   // Sensor Record Header
   00B1               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   07                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   03                 // Record sub-type - Fan Speed Control
   88                 // Normal Control Value
   88                 // Sleep Control Value
   FC                 // Boost Control Value

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'BASE_FAN'
_REC_LEN       000C

   // Sensor Record Header
   00B2               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   07                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   03                 // Record sub-type - Fan Speed Control
   88                 // Normal Control Value
   88                 // Sleep Control Value
   FC                 // Boost Control Value

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       0014

   // Sensor Record Header
   00B3               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   0F                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   04                 // Record sub-type - Ambient Temperature Fan Speed Control
   32                 // Ambient Temperature Sensor Number
   00                 // Temperature 1
   20                 // Control Value 1 (Percentage)
   18                 // Temperature 2
   30                 // Control Value 2 (Percentage)
   1B                 // Temperature 3
   40                 // Control Value 3 (Percentage)
   1E                 // Temperature 4
   50                 // Control Value 4 (Percentage)
   21                 // Temperature 5
   60                 // Control Value 5 (Percentage)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'BASE_FAN'
_REC_LEN       0014

   // Sensor Record Header
   00B4               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   0F                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   04                 // Record sub-type - Ambient Temperature Fan Speed Control
   32                 // Ambient Temperature Sensor Number
   00                 // Temperature 1
   20                 // Control Value 1 (Percentage)
   18                 // Temperature 2
   30                 // Control Value 2 (Percentage)
   1B                 // Temperature 3
   40                 // Control Value 3 (Percentage)
   1E                 // Temperature 4
   50                 // Control Value 4 (Percentage)
   21                 // Temperature 5
   60                 // Control Value 5 (Percentage)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'BASE_FAN'
_REC_LEN       0012

   // Sensor Record Header
   00B5               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   0D                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   05                 // Record sub-type - Fan Redundancy record
   4A                 // Fan redundancy sensor number
   00                 // Flags
   05                 // Failed Event State Mask LSB
   00                 // Failed Event State Mask MSB
   00                 // 'M': Number of fans that can fail & still have sufficient cooling.
   40                 // 1st Fan speed sensor number (Fan 1)
   00                 // 1st Fan presence sensor number
   42                 // 2nd Fan speed sensor number (Fan 3)
   00                 // 2nd Fan presence sensor number

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'Redund_FAN'
_REC_LEN       0016

   // Sensor Record Header
   00B6               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   11                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   05                 // Record sub-type - Fan Redundancy record
   4A                 // Fan redundancy sensor number
   00                 // Flags
   05                 // Failed Event State Mask LSB
   00                 // Failed Event State Mask MSB
   01                 // 'M': Number of fans that can fail & still have sufficient cooling.
   40                 // 1st Fan speed sensor number (Fan 1)
   4B                 // 1st Fan presence sensor number
   41                 // 2nd Fan speed sensor number (Fan 2)
   4C                 // 2nd Fan presence sensor number
   42                 // 3rd Fan speed sensor number (Fan 3)
   4D                 // 3rd Fan presence sensor number
   43                 // 4th Fan speed sensor number (Fan 4)
   4E                 // 4th Fan presence sensor number

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'INTEL_FP'
_REC_LEN       000A

   // Sensor Record Header
   00B7               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   05                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   06                 // Record sub-type - System Information
   01                 // Bit [0] System ID LED (1 = chassis support)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SSI_FP'
_REC_LEN       000A

   // Sensor Record Header
   00B8               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   05                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   06                 // Record sub-type - System Information
   00                 // Bit [0] System ID LED (0 = chassis does not support)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SC5300BASE'
_REC_LEN       003A

   // Sensor Record Header
   00B9               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   35                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   07                 // Record sub-type - Temperature Fan Speed Control
   01                 // Fan Control Domain Number (PWM1)
   64                 // Normal Control Value
   64                 // Sleep Control Value
   64                 // Boost Control Value
   01                 // Ramp Step 
   01                 // Scan Rate (1 Cycles)
   00                 // Flag
   98                 // Temperature Sensor Number 1 (CPU 1 Temp)
   02                 // Temperature Control Type //clamp type = 2
   01                 // Ramp Contribution (1 %)
   0A                 // Scan Rate 
   00                 // Temperature 00c
   11                 // Clamp Flag
   99                 // Temperature Sensor Number 2 (CPU 2 Temp)
   02                 // Temperature Control Type //clamp type = 2
   01                 // Ramp Contribution (1%)
   0A                 // Scan Rate 
   00                 // Temperature (00c)
   21                 // Clamp Flag
   32                 // Temperature Sensor Number 3(FntPnl Amb Temp)
   01                 // Temperature Control Type //StepWise=1
   00                 // Temperature Info (Hysteresis for Postive and Negative)
   0D                 // Count of Temperature/Control Value Pairs 0dh=13d
   00                 // Temperature 1 (0-23c)
   45                 // Control Value 1 (Percentage) (45=PWM 69%)
   18                 // Temperature 2 24c
   45                 // Control Value 2 (Percentage) (45=PWM 69%)
   19                 // Temperature 3 25c
   4B                 // Control Value 3 (Percentage) (4B=PWM 75%)
   1A                 // Temperature 4 26c
   4B                 // Control Value 4 (Percentage) (4B=PWM 75%)
   1B                 // Temperature 5 27c
   52                 // Control Value 5 (Percentage) (52=PWM 81%)
   1C                 // Temperature 6 28c
   52                 // Control Value 6 (Percentage) (52=PWM 81%)
   1D                 // Temperature 7 29c
   58                 // Control Value 7 (Percentage) (58=PWM 88%)
   1E                 // Temperature 8 30c
   5E                 // Control Value 8 (Percentage) (5E=PWM 94%)
   1F                 // Temperature 9 31c
   64                 // Control Value 9 (Percentage) (64=PWM 100%)
   20                 // Temperature A 32c
   64                 // Control Value A (Percentage) (64=PWM 100%)
   21                 // Temperature B 33c
   64                 // Control Value B (Percentage) (64=PWM 100%)
   22                 // Temperature C 34c
   64                 // Control Value C (Percentage) (64=PWM 100%)
   23                 // Temperature D 35c
   64                 // Control Value D (Percentage) (64=PWM 100%)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SC5300BASE'
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   00BA               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   07                 // Record sub-type - Temperature Fan Speed Control
   02                 // Fan Control Domain Number (PWM2)
   64                 // Normal Control Value
   64                 // Sleep Control Value
   64                 // Boost Control Value
   01                 // Ramp Step 
   01                 // Scan Rate (1 Cycles)
   00                 // Flag
   32                 // Temperature Sensor Number 3(FntPnl Amb Temp)
   01                 // Temperature Control Type //Step wise = 1
   02                 // Temperature Info (Hysteresis for Postive and Negative)
   0D                 // Count of Temperature/Control Value Pairs 0dh=13d
   00                 // Temperature 1 (0-23c)
   2C                 // Control Value 1 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   18                 // Temperature 2 24c
   32                 // Control Value 2 (Percentage) (32=PWM 32%)
   19                 // Temperature 3 25c
   39                 // Control Value 3 (Percentage) (39=PWM 56%)
   1A                 // Temperature 4 26c
   3F                 // Control Value 4 (Percentage) (3F=PWM 62%)
   1B                 // Temperature 5 27c
   3F                 // Control Value 5 (Percentage) (3F=PWM 62%)
   1C                 // Temperature 6 28c
   45                 // Control Value 6 (Percentage) (45=PWM 69%)
   1D                 // Temperature 7 29c
   4B                 // Control Value 7 (Percentage) (4B=PWM 75%)
   1E                 // Temperature 8 30c
   52                 // Control Value 8 (Percentage) (52=PWM 81%)
   1F                 // Temperature 9 31c
   58                 // Control Value 9 (Percentage) (58=PWM 88%)
   20                 // Temperature A 32c
   58                 // Control Value A (Percentage) (58=PWM 88%)
   21                 // Temperature B 33c
   5E                 // Control Value B (Percentage) (5E=PWM 94%)
   22                 // Temperature C 34c
   64                 // Control Value C (Percentage) (64=PWM 100%)
   23                 // Temperature D 35c
   64                 // Control Value D (Percentage) (64=PWM 100%)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SC5300BRP'
_REC_LEN       003A

   // Sensor Record Header
   00BB               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   35                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   07                 // Record sub-type - Temperature Fan Speed Control
   01                 // Fan Control Domain Number (PWM1)
   64                 // Normal Control Value
   64                 // Sleep Control Value
   64                 // Boost Control Value
   01                 // Ramp Step 
   01                 // Scan Rate (1 Cycles)
   00                 // Flag
   98                 // Temperature Sensor Number 1 (CPU 1 Temp)
   02                 // Temperature Control Type //clamp type = 2
   01                 // Ramp Contribution (1 %)
   0A                 // Scan Rate 
   3E                 // Temperature 62c
   11                 // Clamp Flag
   99                 // Temperature Sensor Number 2 (CPU 2 Temp)
   02                 // Temperature Control Type //clamp type = 2
   01                 // Ramp Contribution (1%)
   0A                 // Scan Rate 
   00                 // Temperature (00c)
   11                 // Clamp Flag
   32                 // Temperature Sensor Number 3(FntPnl Amb Temp)
   01                 // Temperature Control Type //StepWise=1
   00                 // Temperature Info (Hysteresis for Postive and Negative)
   0D                 // Count of Temperature/Control Value Pairs 0dh=13d
   00                 // Temperature 1 (0-23c)
   45                 // Control Value 1 (Percentage) (45=PWM 69%)
   18                 // Temperature 2 24c
   4B                 // Control Value 2 (Percentage) (4B=PWM 75%)
   19                 // Temperature 3 25c
   4B                 // Control Value 3 (Percentage) (4B=PWM 75%)
   1A                 // Temperature 4 26c
   52                 // Control Value 4 (Percentage) (52=PWM 81%)
   1B                 // Temperature 5 27c
   52                 // Control Value 5 (Percentage) (52=PWM 81%)
   1C                 // Temperature 6 28c
   58                 // Control Value 6 (Percentage) (58=PWM 88%)
   1D                 // Temperature 7 29c
   58                 // Control Value 7 (Percentage) (58=PWM 88%)
   1E                 // Temperature 8 30c
   5E                 // Control Value 8 (Percentage) (5E=PWM 94%)
   1F                 // Temperature 9 31c
   64                 // Control Value 9 (Percentage) (64=PWM 100%)
   20                 // Temperature A 32c
   64                 // Control Value A (Percentage) (64=PWM 100%)
   21                 // Temperature B 33c
   64                 // Control Value B (Percentage) (64=PWM 100%)
   22                 // Temperature C 34c
   64                 // Control Value C (Percentage) (64=PWM 100%)
   23                 // Temperature D 35c
   64                 // Control Value D (Percentage) (64=PWM 100%)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SC5300BRP'
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   00BC               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   07                 // Record sub-type - Temperature Fan Speed Control
   02                 // Fan Control Domain Number (PWM2)
   64                 // Normal Control Value
   64                 // Sleep Control Value
   64                 // Boost Control Value
   01                 // Ramp Step 
   01                 // Scan Rate (1 Cycles)
   00                 // Flag
   32                 // Temperature Sensor Number 3(FntPnl Amb Temp)
   01                 // Temperature Control Type //Step wise = 1
   02                 // Temperature Info (Hysteresis for Postive and Negative)
   0D                 // Count of Temperature/Control Value Pairs 0dh=13d
   00                 // Temperature 1 (0-23c)
   2C                 // Control Value 1 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   18                 // Temperature 2 24c
   32                 // Control Value 2 (Percentage) (32=PWM 50%)
   19                 // Temperature 3 25c
   39                 // Control Value 3 (Percentage) (39=PWM 56%)
   1A                 // Temperature 4 26c
   3F                 // Control Value 4 (Percentage) (3F=PWM 63%)
   1B                 // Temperature 5 27c
   3F                 // Control Value 5 (Percentage) (3F=PWM 63%)
   1C                 // Temperature 6 28c
   45                 // Control Value 6 (Percentage) (45=PWM 69%)
   1D                 // Temperature 7 29c
   4B                 // Control Value 7 (Percentage) (4B=PWM 75%)
   1E                 // Temperature 8 30c
   52                 // Control Value 8 (Percentage) (52=PWM 81%)
   1F                 // Temperature 9 31c
   58                 // Control Value 9 (Percentage) (58=PWM 88%)
   20                 // Temperature A 32c
   58                 // Control Value A (Percentage) (58=PWM 88%)
   21                 // Temperature B 33c
   5E                 // Control Value B (Percentage) (5E=PWM 94%)
   22                 // Temperature C 34c
   64                 // Control Value C (Percentage) (64=PWM 100%)
   23                 // Temperature D 35c
   64                 // Control Value D (Percentage) (64=PWM 100%)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SC5300LX'
_REC_LEN       003A

   // Sensor Record Header
   00BD               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   35                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   07                 // Record sub-type - Temperature Fan Speed Control
   01                 // Fan Control Domain Number (PWM1)
   64                 // Normal Control Value
   64                 // Sleep Control Value
   64                 // Boost Control Value
   01                 // Ramp Step 
   01                 // Scan Rate (1 Cycles)
   00                 // Flag
   98                 // Temperature Sensor Number 1 (CPU 1 Temp)
   02                 // Temperature Control Type //clamp type = 2
   01                 // Ramp Contribution (1 %)
   0A                 // Scan Rate 
   00                 // Temperature 00c
   11                 // Clamp Flag
   99                 // Temperature Sensor Number 2 (CPU 2 Temp)
   02                 // Temperature Control Type //clamp type = 2
   01                 // Ramp Contribution (1%)
   0A                 // Scan Rate 
   00                 // Temperature (00c)
   21                 // Clamp Flag
   32                 // Temperature Sensor Number 3(FntPnl Amb Temp)
   01                 // Temperature Control Type //StepWise=1
   00                 // Temperature Info (Hysteresis for Postive and Negative)
   0D                 // Count of Temperature/Control Value Pairs 0dh=13d
   00                 // Temperature 1 (0-23c)
   2C                 // Control Value 1 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   18                 // Temperature 2 24c
   2C                 // Control Value 2 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   19                 // Temperature 3 25c
   2C                 // Control Value 3 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   1A                 // Temperature 4 26c
   2C                 // Control Value 4 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   1B                 // Temperature 5 27c
   2C                 // Control Value 5 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   1C                 // Temperature 6 28c
   2C                 // Control Value 6 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   1D                 // Temperature 7 29c
   2C                 // Control Value 7 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   1E                 // Temperature 8 30c
   2C                 // Control Value 8 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   1F                 // Temperature 9 31c
   32                 // Control Value 9 (Percentage) (32=PWM 50%)
   20                 // Temperature A 32c
   32                 // Control Value A (Percentage) (32=PWM 50%)
   21                 // Temperature B 33c
   32                 // Control Value B (Percentage) (32=PWM 50%)
   22                 // Temperature C 34c
   32                 // Control Value C (Percentage) (32=PWM 50%)
   23                 // Temperature D 35c
   32                 // Control Value D (Percentage) (32=PWM 50%)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SC5300LX'
_REC_LEN       002E

   // Sensor Record Header
   00BE               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   29                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   07                 // Record sub-type - Temperature Fan Speed Control
   02                 // Fan Control Domain Number (PWM2)
   64                 // Normal Control Value
   64                 // Sleep Control Value
   64                 // Boost Control Value
   01                 // Ramp Step 
   01                 // Scan Rate (1 Cycles)
   00                 // Flag
   32                 // Temperature Sensor Number 3(FntPnl Amb Temp)
   01                 // Temperature Control Type //Step wise = 1
   02                 // Temperature Info (Hysteresis for Postive and Negative)
   0D                 // Count of Temperature/Control Value Pairs 0dh=13d
   00                 // Temperature 1 (0-23c)
   2C                 // Control Value 1 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   18                 // Temperature 2 24c
   2C                 // Control Value 2 (Percentage) (2C=PWM 44%)
   19                 // Temperature 3 25c
   32                 // Control Value 3 (Percentage) (32=PWM 50%)
   1A                 // Temperature 4 26c
   32                 // Control Value 4 (Percentage) (32=PWM 50%)
   1B                 // Temperature 5 27c
   32                 // Control Value 5 (Percentage) (32=PWM 50%)
   1C                 // Temperature 6 28c
   32                 // Control Value 6 (Percentage) (32=PWM 50%)
   1D                 // Temperature 7 29c
   32                 // Control Value 7 (Percentage) (32=PWM 50%)
   1E                 // Temperature 8 30c
   32                 // Control Value 8 (Percentage) (32=PWM 50%)
   1F                 // Temperature 9 31c
   39                 // Control Value 9 (Percentage) (39=PWM 57%)
   20                 // Temperature A 32c
   39                 // Control Value A (Percentage) (39=PWM 57%)
   21                 // Temperature B 33c
   39                 // Control Value B (Percentage) (39=PWM 57%)
   22                 // Temperature C 34c
   39                 // Control Value C (Percentage) (39=PWM 57%)
   23                 // Temperature D 35c
   39                 // Control Value D (Percentage) (39=PWM 57%)

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SC5300BASE'
_REC_LEN       0013

   // Sensor Record Header
   00BF               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   0E                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   08                 // SDR subtype == LM93 Config
   00                 // LM93 device instance (zero based)
   00                 // Tachometer units (RPM=0 or Period=1)
   00                 // Tach1 Max RPM (MSB): Not Applicable
   00                 // Tach1 Max RPM (LSB): Not Applicable
   00                 // Tach2 Max RPM (MSB): Not Applicable
   00                 // Tach2 Max RPM (LSB): Not Applicable
   13                 // Tach3 Max RPM (MSB): 0x1356 == 4950 RPM
   56                 // Tach3 Max RPM (LSB): 0x1356 == 4950 RPM
   00                 // Tach4 Max RPM (MSB): Not Applicable
   00                 // Tach4 Max RPM (LSB): Not Applicable

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SC5300BRP'
_REC_LEN       0013

   // Sensor Record Header
   00C0               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   0E                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   08                 // SDR subtype == LM93 Config
   00                 // LM93 device instance (zero based)
   00                 // Tachometer units (RPM=0 or Period=1)
   00                 // Tach1 Max RPM (MSB): Not Applicable
   00                 // Tach1 Max RPM (LSB): Not Applicable
   00                 // Tach2 Max RPM (MSB): Not Applicable
   00                 // Tach2 Max RPM (LSB): Not Applicable
   13                 // Tach3 Max RPM (MSB): 0x1356 == 4950 RPM
   56                 // Tach3 Max RPM (LSB): 0x1356 == 4950 RPM
   00                 // Tach4 Max RPM (MSB): Not Applicable
   00                 // Tach4 Max RPM (LSB): Not Applicable

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'SC5300LX'
_REC_LEN       0013

   // Sensor Record Header
   00C1               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   0E                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   08                 // SDR subtype == LM93 Config
   00                 // LM93 device instance (zero based)
   00                 // Tachometer units (RPM=0 or Period=1)
   00                 // Tach1 Max RPM (MSB): Not Applicable
   00                 // Tach1 Max RPM (LSB): Not Applicable
   00                 // Tach2 Max RPM (MSB): Not Applicable
   00                 // Tach2 Max RPM (LSB): Not Applicable
   17                 // Tach3 Max RPM (MSB): 0x17A2 == 6050 RPM
   A2                 // Tach3 Max RPM (LSB): 0x17A2 == 6050 RPM
   17                 // Tach4 Max RPM (MSB): 0x17A2 == 6050 RPM
   A2                 // Tach4 Max RPM (LSB): 0x17A2 == 6050 RPM

_SDR_TYPE      C0
_SDR_TAG       'OTHER'
_REC_LEN       0013

   // Sensor Record Header
   00C2               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   0E                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   08                 // SDR subtype == LM93 Config
   00                 // LM93 device instance (zero based)
   00                 // Tachometer units (RPM=0 or Period=1)
   4D                 // Tach1 Max RPM (MSB): 0x4D58 == 19800 RPM
   58                 // Tach1 Max RPM (LSB): 0x4D58 == 19800 RPM
   4D                 // Tach2 Max RPM (MSB): 0x4D58 == 19800 RPM
   58                 // Tach2 Max RPM (LSB): 0x4D58 == 19800 RPM
   4D                 // Tach3 Max RPM (MSB): 0x4D58 == 19800 RPM
   58                 // Tach3 Max RPM (LSB): 0x4D58 == 19800 RPM
   4D                 // Tach4 Max RPM (MSB): 0x4D58 == 19800 RPM
   58                 // Tach4 Max RPM (LSB): 0x4D58 == 19800 RPM

_SDR_TYPE      C0
_REC_LEN       001B

   // Sensor Record Header
   00C3               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   16                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   09                 // SDR subtype == PC87427 Config
   FF                 // Flags:
   00                 // Flags:
   66                 // Fan0 Max RPM: 21094 == 0x5266
   52                 // Fan0 Max RPM: 21094 == 0x5266
   66                 // Fan1 Max RPM: 21094 == 0x5266
   52                 // Fan1 Max RPM: 21094 == 0x5266
   66                 // Fan2 Max RPM: 21094 == 0x5266
   52                 // Fan2 Max RPM: 21094 == 0x5266
   66                 // Fan3 Max RPM: 21094 == 0x5266
   52                 // Fan3 Max RPM: 21094 == 0x5266
   66                 // Fan4 Max RPM: 21094 == 0x5266
   52                 // Fan4 Max RPM: 21094 == 0x5266
   66                 // Fan5 Max RPM: 21094 == 0x5266
   52                 // Fan5 Max RPM: 21094 == 0x5266
   66                 // Fan6 Max RPM: 21094 == 0x5266
   52                 // Fan6 Max RPM: 21094 == 0x5266
   66                 // Fan7 Max RPM: 21094 == 0x5266
   52                 // Fan7 Max RPM: 21094 == 0x5266

_SDR_TYPE      C0
_REC_LEN       0014

   // Sensor Record Header
   00C4               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   0F                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   'SDR File 0.O' // String Bytes

_SDR_TYPE      C0
_REC_LEN       0019

   // Sensor Record Header
   00C5               // Record ID
   51                 // SDR Version
   C0                 // Record Type
   14                 // Record Length

   // Record Body Bytes
   570100             // Manufacturer ID
   'SDR Package 6.6.2' // String Bytes


)