Primal Rage File di Aiuto  -  Versione 1.0                   13 Agosto,1995
===========================================================================

Sezione 1. Creare un Dischetto d'avvio.
=======================================

Queste istruzioni sono studiate per aiutare gli utenti di Primal Rage
a creare un dischetto d'avvio.  Creare un dischetto d'avvio Š il modo
pi— semplice per risolvere gli errori di bassa memoria in questo programma.

Perch‚ mi serve un dischetto d'avvio?
-------------------------------------

  Ogni volta che accendi o riparti con la tua macchina, questa legge 
  due file (AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS) che stabiliscono la
  la configurazione del sistema.  Ogni funzione che viene caricata in
  questi file aggiunge funzionalit… alla macchina, ma occupa una
  parte della memoria del sistema.  Questo programma ha un alto
  requisito di memoria e non richiede molte delle funzioni di cui
  altri programmi hanno bisogno.

Cosa contiene un dischetto d'avvio?
-----------------------------------

  Il dischetto d'avvio conterr… tutti i file necessari a far
  girare il computer, inclusi AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS. Questi
  file conterranno solo funzioni essenziali per Primal Rage.
  Poich‚ i file di configurazione di sistema variano a seconda
  della marca e modello del computer, Š impossibile
  elencare i file ESATTI e le impostazioni necessarie per il
  tuo particolare sistema.  Comunque, ti forniremo informazioni
  sufficienti a creare un dischetto d'avvio per lavorare.

Come faccio a creare un dischetto d'avvio?
------------------------------------------

Il dischetto d'avvio che crei dovr… stare nel drive 'A'. Le istruzioni
seguenti presumono che la lettera del drive rigido sia 'C'. Se il tuo
sistema Š diverso, dovrai sostituire la lettera appropriata nelle
istruzioni seguenti.

1) Formatta il dischetto nel drive 'A'.
   Inserisci un dischetto vuoto nel drive 'A'. Al segnale 'C:\>',digita:

     FORMAT A: /S

   Nota: Anche se il dischetto Š gi… formattato, dovrai riformattarlo
   utilizzando questo comando.

2) Copia i due file di configurazione nel 'A' drive.
   Al segnale 'C:\>', digita:

     COPY CONFIG.SYS A:
     COPY AUTOEXEC.BAT A:

   Nota: Se ognuno dei due comandi viene eseguito con successo, il
   computer invia un messaggio che dice '1 file copiato.'

3) Edita i file CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT sul drive 'A'.
   Al segnale 'A:\>', digita:

     EDIT CONFIG.SYS

   Questo fa arrivare l'editor e ti permette di modificare il
   file CONFIG.SYS.  Al segnale 'A:\>', digita:

     EDIT AUTOEXEC.BAT

   Questo fa arrivare l'editor e ti permette di modificare il
   file AUTOEXEC.BAT.  Accertati di non editare questi file
   sul drive 'C'.  Quando editi questi file, rimuovi funzioni che
   non servono a Primal Rage. Il modo pi— facile per
   togliere una funzione da questi file Š digitare 'REM ' proprio
   all'inizio della riga.  Questo sta per 'Remark' e dice al
   computer di ignorare quella riga.  Puoi anche eliminare
   del tutto la riga, ma se usi REM, Š pi— facile rimettere la
   riga se fai un errore.

CONFIG.SYS:

   In genere, tutto quello che serve al file per eseguire Primal
   Rage Š la funzione 'HIMEM.SYS' e i dati per il drive CD-ROM.
   Qui avanti puoi vedere un esempio di file CONFIG.SYS prima e
  dopo essere stato modificato per Primal Rage.

File CONFIG.SYS originale
-------------------------
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICEHIGH=C:\DOS\EMM36.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
FILES=30
BUFFERS=20
STACKS=9,256
FCBS=4,0
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\SBCD.SYS /D:MSCD001 /P:220

File CONFIG.SYS modificato
--------------------------
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
REM DEVICEHIGH=C:\DOS\EMM36.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
REM FILES=30
REM BUFFERS=20
REM STACKS=9,256
REM FCBS=4,0
REM DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
REM DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\SBCD.SYS /D:MSCD001 /P:220

Nota: Le parole chiave da cercare sono HIMEM.SYS, DOS=HIGH e un file o pi—
file con le lettere CD.

AUTOEXEC.BAT:

  In genere, tutto quello che serve a questo file per Primal Rage
  sono i dati per la scheda del sonoro e del drive CD-ROM.  Vedi
  qui avanti un esempio del file AUTOEXEC.BAT prima e dopo essere
  stato modificato per Primal Rage.

File AUTOEXEC.BAT originale
---------------------------
@ECHO OFF
PATH=C:\WINDOWS;C:\DOS
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET SOUND=C:\SB16
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E
C:\SB16\DIAGNOSE /S
C:\SB16\SB16SET /P /Q
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /S /V /D:MSCD001 /M:15
LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE
LH C:\DOS\MOUSE.COM

File AUTOEXEC.BAT modificato
----------------------------
REM @ECHO OFF
REM PATH=C:\WINDOWS;C:\DOS
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
REM SET SOUND=C:\SB16
REM SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E
REM C:\SB16\DIAGNOSE /S
REM C:\SB16\SB16SET /P /Q
REM SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /S /V /D:MSCD001 /M:15
REM LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE
REM LH C:\DOS\MOUSE.COM

Note: Le parole chiave da cercare sono SET BLASTER and MSCDEX.
Inoltre, assicurati che SMARTDRV.EXE sia eliminato.  Usa troppa
memoria, e di solito provoca i problemi di memoria.

4) Riavvia la macchina con il dischetto d'avvio.  Assicurati che il
   dischetto d'avvio di Primal Rage sia inserito nel drive, e premi
   la combinazione di tasti CTRL-ALT-DEL per riavviare la macchina.
   Dovrai innescare la macchina con questo dischetto ogni volta che
   vuoi eseguire Primal Rage.


Sezione 2. Controlli Joystick.
==============================
Molti joystick non sono adatti per essere usati con giochi di combattimento,
specialmente con Primal Rage.  I controlli migliori sono quelli disegnati
come i sistemi arcade o console.  Se cerchi un joystick che funzioni bene
con questo gioco, ti consigliamo un "Gravis PC GamePad" della Advanced
GRAVIS.  A parte il suo effetto arcade, questo supporta controlli joystick
a 4 pulsanti.

Questo gioco supporta fino a due joystick a 2 pulsanti. Per poter usare
due joystick, ti occorre un adattatore per joystick da mettere nel
connettore a 15 pin, per poter allacciare entrambi i joystick in una
sola porta.  C'Š uno standard cui devono conformarsi questi adattatori.
Alcuni non si conformano del tutto a questo standard, per cui potresti
un accesso per due joystick incompleto. Noi ti consigliamo un "Gravis
Y Adapter" , anch'esso della Advanced GRAVIS, codice # 7120-1 (o 7120-6
se lo ordini direttamente dalla Advanced GRAVIS).  Noi lo abbiamo provato,
e funziona correttamente.

Altri problemi possono verificarsi se la scheda joystick (scheda sonoro) 
non segue lo standard.  I sintomi comprendono uno o pi— pulsanti
che non funzionano.  Se questo si verifica, Š meglio disabilitare la 
porta joystick corrente e aggiungere una nuova scheda joystick.

Se disponi di due joystick, non puoi usare una configurazione JOYSTICK
a 4 PULSANTI con nessun'altra configurazione, eccetto TASTIERA/JOYSTICK.
La configurazione TASTIERA/JOYSTICK Š studiata per joystick che possono
avere i pulsanti configurati come tasti di tastiera.

Un'ultima cosa.  A causa di alcuni aggiustamenti dell'ultima ora con i
controlli JOYSTICK a 2 PULSANTI, la Scheda Dati Š ora incorretta.  Il
joystick funziona come segue:

Velocit… - Premi il pulsante Superiore o Inferiore
           con il joystick al centro.
Feroce   - Premi il pulsante Superiore o Inferiore
           con il joystick verso il nemico.
Potenza  - Premi il pulsante Superiore o Inferiore
           con il joystick lontano dal nemico.

Attacchi Speciali - Premi entrambi i pulsanti Superiore e Inferiore,
                    poi esegui la combinazione direzionale.
Fatalit…          - Uguale ad Attacchi Speciali.


Sezione 3. Controlli Tastiera.
==============================
Ogni problema di controllo che si verifichi quando usi la tastiera pu•
essere risolto ridefinendo i tasti di controllo prescelti.  Per cambiare
i controlli di tastiera, seleziona CONFIGURA TASTIERA sul menu OPZIONI DI
GIOCO.

Quando esegui con i controlli di TASTIERA, anche se la TASTIERA dispone di
4 pulsanti, gli attacchi speciali e le fatalit… usano la configurazione a
2 pulsanti. Attiva questi attacchi premendo i pulsanti Superiore Veloce ed
Inferiore Veloce.


Sezione 4. Giochi a 2.
======================
Se vuoi eseguire un gioco a due, avvia un gioco a uno, poi premi
il pulsante Superiore Veloce dell'altro giocatore per interrompere
l'attuale gioco a uno e iniziare un gioco a due.


Sezione 5. Ringraziamenti Speciali.
===================================
Ringraziamenti Speciali a XXCal Inc., Servizio Collaudo CGS, Steve Wahid,
Tony McColgan, e Bill McClintock per l'aiuto dato nel completare il gioco.


Grazie a te per aver acquistato questo gioco.  Ci auguriamo che ti diverta.

Ken Humphries
Produttore 
Time Warner Interactive, Inc.

