Primal Rage Help File  -  Version 1.0                         Aug. 13, 1995
===========================================================================

Secci¢n 1. C¢mo crear un disquete de arranque.
==============================================

El objetivo de estas instrucciones es ayudar a los usuarios a crear un
disquete de arranque. La mejor forma de resolver los errores relacionados
con la falta de memoria en este programa es la creaci¢n de un disquete de
arranque.

¨Para qu‚ necesito un disquete de arranque?
-------------------------------------------

  Cada vez que enciendes tu m quina o la vuelves a poner en marcha,
  ‚sta lee dos archivos (AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS) que son 
  los que determinan la configuraci¢n de tu sistema. Cada uno de los
  elementos cargados en estos archivos, contribuye al funcionamiento
  de tu m quina, pero ocupa una porci¢n de la memoria de tu sistema. 
  Este programa requiere mucha memoria pero no necesita muchos de 
  los elementos que a otros programas s¡ les hacen falta.

¨Qu‚ hay en un disquete de arranque?
------------------------------------

  Este disquete contendr  todos los archivos necesarios para el 
  funcionamiento del ordenador, incluyendo el AUTOEXEC.BAT y el 
  CONFIG.SYS. En estos archivos s¢lo habr  elementos necesarios para 
  Primal Rage. Puesto que los archivos de configuraci¢n de sistemas 
  var¡an seg£n la marca y el modelo del ordenador de cada usuario, es 
  imposible incluir una lista de todos los archivos y ajustes EXACTOS 
  que hacen falta para tu sistema en particular. No obstante, te daremos 
  informaci¢n suficiente como para que crees un disquete que d‚ resultado.

¨C¢mo se crea un disquete de arranque?
--------------------------------------

El disquete de arranque que crees tendr  que estar en la unidad de 
discos flexibles 'A'. Las siguientes instrucciones se basan en la 
suposici¢n de que tu unidad de disco duro es 'C'. Si tu sistema es 
diferente, tendr s que sustituir esas dos letras por las apropiadas a la 
hora de seguir las instrucciones.

1) Formatear el disquete de la unidad 'A'.
   Inserta un disquete virgen en la unidad 'A'.
   A continuaci¢n de 'C:\>' teclea:

     FORMAT A: /S

   Nota: aunque tu disquete est‚ formateado ya, tendr s que volver a 
   formatearlo usando este comando.

2) Copia tus dos archivos de configuraci¢n en la unidad 'A'.
   A continuaci¢n de 'C:\>' teclea:

     COPY CONFIG.SYS A:
     COPY AUTOEXEC.BAT A:

   Nota: si estos dos comandos se ejecutan satisfactoriamente, el 
   ordenador mostrar  este mensaje '1 file copied' (1 archivo copiado).

3) Edita tus archivos CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT en la unidad 'A'.
   A continuaci¢n de 'A:\>' teclea:

     EDIT CONFIG.SYS

   De esta forma activar s el editor y podr s modificar el archivo 
   CONFIG.SYS. A continuaci¢n de 'A:\>' teclea:

     EDIT AUTOEXEC.BAT

   De esta forma activar s el editor y podr s modificar el archivo 
   AUTOEXEC.BAT. Aseg£rate de editar estos archivos en tu unidad 
   'C'. Al editar estos archivos, estar s eliminando los elementos que 
   Primal Rage no necesita. La manera m s sencilla de eliminar un 
   elemento de estos archivos es teclear 'REM ' al principio de la l¡nea. 
   'REM' es la abreviatura de la palabra inglesa "Remark" (Comentario) 
   que le dice al ordenador que ignore esa l¡nea. Tambi‚n puedes 
   borrar la l¡nea, pero si te limitas a poner 'REM', ser  m s f cil 
   volver a dejar la l¡nea como estaba si te equivocas.

CONFIG.SYS:

   Normalmente, todo lo que necesitas tener en este archivo para que 
   funcione Primal Rage es el elemento 'HIMEM.SYS' y la informaci¢n 
   referente a tu unidad de CD-ROM. M s abajo puedes consultar un 
   ejemplo de un archivo CONFIG.SYS antes y despu‚s de haber sido 
   modificado para Primal Rage.

Archivo CONFIG.SYS original
---------------------------
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICEHIGH=C:\DOS\EMM36.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
FILES=30
BUFFERS=20
STACKS=9,256
FCBS=4,0
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\SBCD.SYS /D:MSCD001 /P:220

Archivo CONFIG.SYS modificado
-----------------------------
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
REM DEVICEHIGH=C:\DOS\EMM36.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
REM FILES=30
REM BUFFERS=20
REM STACKS=9,256
REM FCBS=4,0
REM DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
REM DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\SBCD.SYS /D:MSCD001 /P:220

Nota: Las palabras clave que tienes que buscar son HIMEM.SYS, 
DOS=HIGH y un archivo o archivos que contengan las letras CD.

AUTOEXEC.BAT:

  Normalmente, todo lo que este archivo necesita para Primal Rage es 
  la informaci¢n para tu tarjeta de sonido y tu unidad de CD-ROM. 
  Consulta el ejemplo que incluimos a continuaci¢n del archivo 
  AUTOEXEC.BAT antes y despu‚s de ser modificado para Primal Rage.

Archivo AUTOEXEC.BAT original
-----------------------------
@ECHO OFF
PATH=C:\WINDOWS;C:\DOS
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET SOUND=C:\SB16
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E
C:\SB16\DIAGNOSE /S
C:\SB16\SB16SET /P /Q
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /S /V /D:MSCD001 /M:15
LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE
LH C:\DOS\MOUSE.COM

Archivo AUTOEXEC.BAT modificado
-------------------------------
REM @ECHO OFF
REM PATH=C:\WINDOWS;C:\DOS
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
REM SET SOUND=C:\SB16
REM SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E
REM C:\SB16\DIAGNOSE /S
REM C:\SB16\SB16SET /P /Q
REM SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /S /V /D:MSCD001 /M:15
REM LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE
REM LH C:\DOS\MOUSE.COM

Notas: las palabras clave que tienes que buscar son SET BLASTER y MSCDEX.
Aseg£rate tambi‚n de que la l¡nea SMARTDRV.EXE es ignorada por el ordenador.
Este elemento utiliza demasiada memoria y suele causar problemas de falta
de memoria.

4) Vuelve a cargar tu m quina con el disquete de arranque. Aseg£rate 
   de que el disquete de arranque de Primal Rage est  en la unidad de 
   y pulsa la combinaci¢n de teclas CTRL-ALT-SUPR para volver a
   arrancar el ordenador. Siempre que quieras poner Primal Rage en
   funcionamiento, tendr s que arrancar tu m quina con este disquete.


Secci¢n 2. Controles con joystick.
==================================
Hay muchos joysticks que no est n preparados para juegos de lucha, 
y mucho menos para Primal Rage. Los mejores controladores son los 
que est n dise¥ados como los sistemas de consola o las m quinas 
recreativas. Si buscas un joystick que funcione bien con este juego,
te recomendamos el "Gravis PC GamePad" de Advanced GRAVIS. 
Adem s de dar la sensaci¢n de estar jugando en una m quina 
recreativa, funciona con controles para joysticks de 4 botones.

Este juego funciona con un m ximo de dos joysticks de 2 botones. 
 Para utilizar dos joysticks, necesitar s un separador de joysticks para 
meter el conector de 15 agujas y as¡ permitir que ambos 
joysticks queden conectados al mismo puerto. Los joysticks deben 
ser compatibles con con un cierto est ndar. Algunos separadores no lo 
son totalmente y, por lo tanto, puede que la conexi¢n de los dos 
joysticks sea defectuosa. Te recomendamos el adaptador "Gravis Y 
Adapter", tambi‚n de Advanced GRAVIS, parte n§ 7120-1 (¢ 7120-6 
si se lo encargas directamente a Advance GRAVIS). Lo hemos probado 
y funciona perfectamente.

Pueden surgir m s problemas si tu tarjeta de joystick (tarjeta de sonido)
no es compatible con el est ndar del puerto para el joystick. Entre los
s¡ntomas est  el hecho de que uno o m s botones no funcionen. Si te ocurre
eso, inhabilita el puerto de joystick que est‚s utilizando y a¥ade una
tarjeta de joystick nueva.

Si utilizas dos joysticks, no puedes utilizar una configuraci¢n para un 
JOYSTICK DE 4 BOTONES con ninguna otra configuraci¢n de joystick, excepto
TECLADO/JOYSTICK, La configuraci¢n TECLADO/JOYSTICK est  dise¥ada para
joysticks cuyos botones pueden ser configurados como teclas de un teclado.

Por £ltimo, debido a unos cambios de £ltima hora en los controles para 
JOYSTICK DE 2 BOTONES, ahora la tarjeta de datos es incorrecta. El
joystick funciona as¡:

Veloz   - Pulsa el bot¢n para el movimiento arriba veloz o para
          el movimiento abajo veloz, con el joystick en el centro.
Salvaje - Pulsa el bot¢n para el golpe arriba salvaje o para el
          abajo salvaje, con el joystick inclinado hacia el enemigo.
Potente - Pulsa el bot¢n para el golpe arriba potente o para el
          abajo potente, con el joystick inclinado en direcci¢n
          contraria a donde se encuentra el oponente.

Ataques especiales - Pulsa los botones para el golpe hacia arriba y hacia
                     abajo y luego la combinaci¢n de pulsaciones del bot¢n
                     direccional correspondiente.

Movimientos de fatalidad - Igual que los ataques especiales.


Secci¢n 3. Controles con un teclado.
====================================
Cualquier problema que te surja al utilizar un teclado puede resolverse 
cambiando las teclas que hayas elegido para controlar el juego. Para 
cambiarlas, selecciona la opci¢n CONFIGURE KEYBOARD (CONFIGURAR TECLADO)
en el men£ de opciones del juego.

Cuando est‚s jugando con un teclado, aunque se utilizan cuatro de sus 
botones, los ataques especiales y los movimientos de fatalidad se 
realizan con la configuraci¢n de dos botones. Activa estos ataques 
pulsando los botones correspondientes al movimiento arriba veloz y 
abajo veloz.


Secci¢n 4. Partidas para dos jugadores.
=======================================
Si quieres echar una partida de dos jugadores, pulsa el bot¢n para el 
movimiento arriba veloz del otro jugador con el fin de interrumpir 
una partida para un solo jugador que ya est‚ en marcha, y empezar 
otra para dos jugadores.


Secci¢n 5. Agradecimiento especial.
===================================
Nuestro agradecimiento especial a XXCal Inc., CGS Testing Service,
Steve Wahid, Tony McColgan, y Bill McClintock por su ayuda para
terminar el juego.


Gracias por comprar este juego, esperamos que te guste.

Ken Humphries
Productor jefe
Time Warner Interactive, Inc.

