Primal Rage Help File  -  Version 1.0                         Aug. 13, 1995
===========================================================================

Sec‡a~o 1.  Como Criar uma Disquete Inicializadora.
===================================================
Estas instru‡o~es tˆm a inten‡a~o de ajudar os utilizadores do Primal
Rage a criar uma disquete inicializadora.  Criar uma disquete inicializadora
‚ a forma mais f cil de solucionar os erros devidos a pouca mem¢ria neste
programa.

Porque preciso de uma disquete inicializadora?
----------------------------------------------

  Todas as vezes que liga ou reinicializa a sua m quina, esta
  lˆ dois ficheiros (AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS) que determinam
  como o seu sistema est  configurado. Todas as fun‡o~es que
  sa~o carregadas nestes ficheiros acrescentam alguma funcionalidade
  … sua m quina, mas ocupam uma parte da mem¢ria do seu sistema.
  Este programa requer um elevado n¡vel de mem¢ria e na~o requer
  muitas das fun‡o~es de que outros programas precisam.

O que est  contido numa disquete inicializadora?
------------------------------------------------

  Este disco inicializadora conter  todos os ficheiros necess rios
  para fazer funcionar o seu computador incluindo AUTOEXEC.BAT e
  CONFIG.SYS.  Estes ficheiros contera~o apenas as fun‡o~es que
  sa~o essenciais para o Primal Rage.  J  que os ficheiros de
  configura‡a~o de sistema variam com base na marca e no modelo
  do seu computador, ‚ imposs¡vel listar EXACTAMENTE os ficheiros
  e parƒmetros que sa~o necess rios para o seu sistema espec¡fico.
  Contudo, forneceremos informa‡o~es suficientes para poder criar
  uma disquete inicializadora operacional.

Como crio uma disquete inicializadora?
--------------------------------------

O disco inicializadora que criar ter  que estar na sua unidade "A".
As instru‡o~es a seguir supo~em que o seu disco r¡gido ‚ letra "C".
Se o seu sistema for diferente, ter  que substituir a letra adequada
nas instru‡o~es seguintes:

1. Formate a disquete na unidade "A".
   Introduza uma disquete virgem na unidade "A".
   Na indica‡a~o "C:\>" digite:

     FORMAT A:/S

   Nota: Mesmo que o seu disco j  esteja formatado, precisar  de o
   reformatar utilizando este comando.

2. Copie os seus dois ficheiros de configura‡a~o para a unidade "A".
   Na indica‡a~o "C:\>" digite:

     COPY CONFIG.SYS A.
     COPY AUTOEXEC.BAT A:

   Nota: Se cada um destes comandos for executado com sucesso,
   o computador apresentar  a mensagem "1 file copied".

3. Edite os seus arquivos CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT na unidade "A".
   Na indica‡a~o "A:\>" digite:

     EDIT CONFIG.SYS

   Isto abre o editor e permite-lhe alterar o ficheiro
   CONFIG.SYS. Na indica‡a~o "A:\>" digite:

     EDIT AUTOEXEC.BAT

   Isto abre o editor e permite-lhe alterar o ficheiro
   AUTOEXEC.BAT. Certifique-se de que na~o edita os mesmos
   ficheiros na unidade "C". Ao editar estes ficheiros,
   estar  a retirar as fun‡o~es de que o Primal Rage na~o
   precisa. A forma mais f cil de  retirar uma fun‡a~o
   destes ficheiros ‚ digitar "REM" logo no in¡cio da linha.
   Isto significa "Observa‡a~o" e informa ao computador para
   ignorar a linha. Tamb‚m pode apagar a linha totalmente,
   mas se utilizar REM para a eliminar, ‚ mais f cil coloc -la
   de volta se cometer um erro.

CONFIG.SYS:

   Geralmente, tudo o que ‚ necess rio constar neste ficheiro
   para executar o Primal Rage ‚ a fun‡a~o "HIMEN.SYS" e as
   informa‡o~es para a sua unidade de CD-ROM.  Veja abaixo uma
   amostra de um ficheiro CONFIG.SYS antes e depois de ter sido
   alterado para o Primal Rage.


Ficheiro CONFIG.SYS original
----------------------------
DEVICE=C:\DOS\HIMEN.SYS
DEVICEHIGH=C:\DOS\EMM36.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
FILES=30
BUFFERS=20
STACKS=9,256
FCBS=4,0
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS/UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\SBCD.SYS/D:MSCD001 /P:220

Ficheiro CONFIG.SYS alterado
----------------------------
DEVICE=C:\DOS\HIMEN.SYS
REM DEVICEHIGH=C:\DOS\EMM36.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
REM FILES=30
REM BUFFERS=20
REM STACKS=9,256
REM FCBS=4,0
REM DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS/UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
REM DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\SBCD.SYS/D:MSCD001 /P:220

Nota:  As palavras chave que deve procurar sa~o HIMEN.SYS, DOS=HIGH e um
ou mais ficheiros que contenham as letras CD.

AUTOEXEC.BAT:

  Geralmente, tudo o que ‚ necess rio constar neste ficheiro
  para executar o Primal Rage sa~o as informa‡o~es para a sua
  placa de som e unidade de CD-ROM.  Veja abaixo uma amostra
  de um ficheiro AUTOEXEC.BAT antes e depois de ter sido alterado
  para o Primal Rage.


Ficheiro AUTOEXEC.BAT original
------------------------------
@ECHO OFF
PATH=C:\WINDOWS;C:\DOS
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET SOUND=C:\SB16
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E
C:\SB16\DIAGNOSE /S
C:\SB16\SB16SET /P /Q
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /S /V /D:MSCD001 /M:15
LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE
LH C:\DOS\MOUSE.COM

Ficheiro AUTOEXEC.BAT alterado
------------------------------
REM @ECHO OFF
REM PATH=C:\WINDOWS;C:\DOS
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
REM SET SOUND=C:\SB16
REM SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E
REM C:\SB16\DIAGNOSE /S
REM C:\SB16\SB16SET /P /Q
REM SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /S /V /D:MSCD001 /M:15
REM LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE
REM LH C:\DOS\MOUSE.COM

Notas:  As palavras chave que deve procurar sa~o SET BLASTER e MSCDEX.
Certifique-se tamb‚m de utilizar REM para eliminar SMARTDRV.EXE.  Este
utiliza mem¢ria demais e, normalmente, provocar  o problema de mem¢ria.

4. Reinicialize a sua m quina com o disco de inicializa‡a~o.
   Certifique-se de que o disco de inicializa‡a~o do Primal
   Rage est  inserido na unidade e pressione a combina‡a~o
   de teclas CTRL-ALT-DEL para reinicializar a sua m quina.
   Ter  que inicializar o computador com este disco sempre
   que desejar executar o Primal Rage.


Sec‡a~o 2.  Comandos de Joystick.
=================================
Muitos joysticks na~o sa~o bem adequados para ser utilizados com jogos
de combate, principalmente o Primal Rage.  Os melhores controladores
sa~o os concebidos como os sistemas de jogos de consola ou tipo arcade.
Se estiver … procura de um joystick que funcione bem com este jogo,
recomendamos o "Gravis PC GamePad" da Advanced GRAVIS.  Al‚m de dar a
sensa‡a~o de uma m quina de jogo, este suporta controlos de joystick de
4 boto~es.

Este jogo suporta at‚ dois joysticks de 2 boto~es.  Para poder utilizar
dois joysticks, precisar  de um divisor para joystick para ser colocado
no conector de 15 pinos, para permitir ligar dois joysticks na mesma porta.
H  uma norma … qual os divisores para joystick tˆm que obedecer.  Alguns
divisores na~o sa~o implementa‡o~es completas desta norma, portanto, pode
obter acesso incompleto a dois joysticks. Recomendamos o "Gravis Y Adapter",
tamb‚m da Advanced GRAVIS, pe‡a n§ 7120-1 (ou 7120-6 se encomendar
directamente da Advanced GRAVIS).  Test mos este dispositivo e ele funciona
correctamente.

Podem ocorrer problemas adicionais se a sua placa de joystick (placa de som)
na~o seguir a norma de porta de joystick.  Os sintomas incluem um ou mais
dos boto~es na~o funcionarem. Se isto ocorrer, poder  desejar desactivar a
sua porta de joystick actual e acrescentar uma nova placa de joystick.

Se tiver dois joysticks, na~o pode utilizar uma configura‡a~o de JOYSTICK
DE 4 BOTO~ES com nenhuma outra configura‡a~o de joystick, excepto
TECLADO/JOYSTICK.  A configura‡a~o TECLADO/JOYSTICK ‚ concebida para
joysticks que podem ter boto~es configurados como teclas de teclado.

Uma £ltima coisa.  Devido a algumas altera‡o~es de £ltima hora nos comandos
do JOYSTICK DE DOIS BOTO~ES, agora a Ficha de Dados est  incorrecta.  O
joystick funciona como segue:

R pido   - Pressione o bota~o Superior ou Inferior
           com o joystick no centro.
Feroz    - Pressione o bota~o Superior ou Inferior
           com o joystick na direc‡a~o do inimigo.
Potˆncia - Pressione o bota~o Superior ou Inferior
           com o joystick afastado do inimigo.
Ataques Especiais - Pressione ambos os boto~es Superior e Inferior
                    e enta~o execute a combina‡a~o direccional.
Fatalidades       - O mesmo que Ataques Especiais.


Sec‡a~o 3.  Comandos do Teclado.
================================
Quaisquer problemas que possa ter ao utilizar o teclado podem ser
solucionados redefinindo as teclas de comando que escolheu.  Para
mudar os comandos do teclado, seleccione CONFIGURE KEYBOARD no menu
GAME OPTIONS.

Ao jogar com comandos do TECLADO, embora o TECLADO tenha 4 boto~es, os
ataques especiais e fatalidades utilizam a configura‡a~o de 2 boto~es.
Active estes ataques pressionando os boto~es Superior R pido e Inferior
R pido.


Sec‡a~o 4.  Partidas de Dois Jogadores.
=======================================
Se desejar jogar uma partida de dois jogadores, inicie uma partida de um
jogador, depois pressione o bota~o Superior R pido do outro jogador para
interromper a partida actual de um jogador e iniciar uma partida de dois
jogadores.


Sec‡a~o 5.  Agradecimentos Especiais.
=====================================
Agradecimentos Especiais a XXCal Inc., CGS Testing Service, Steve Wahid,
Tony McColgan e Bill McClintock pela ajuda proporcionada para completar
o jogo.


Muito Obrigado por comprar este jogo. Esperamos que se divirta com ele.

Ken Humphries
Produtor S‚nior
Time Warner Interactive, Inc.


