# See: http://code.google.com/p/arduino/wiki/Platforms

menu.cpu=Processor

##############################################################

izmir_ec.name=Intel® Edison
izmir_ec.upload.tool=izmirdl
izmir_ec.upload.protocol=sam-ba
izmir_ec.upload.maximum_size=10000000
izmir_ec.upload.use_1200bps_touch=false
izmir_ec.upload.wait_for_upload_port=false
izmir_ec.upload.native_usb=false

izmir_ec.build.mcu=i686
izmir_ec.build.f_cpu=-m32
izmir_ec.build.core=arduino
izmir_ec.build.variant=edison_fab_c
#izmir_ec.build.variant_system_lib=libx86_izmir_gcc_rel.a
izmir_ec.build.toolchain_path=x86_64-pokysdk-linux-eglibc/usr/bin/i586-poky-linux
izmir_ec.build.sysroot_path=i586-poky-linux-eglibc
izmir_ec.build.toolchain_prefix=i586-poky-linux-



