Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

Data Fields
qm_mpr_config_t Struct Reference
MPR

SRAM Memory Protection Region configuration type. More...

`#include <qm_mpr.h>`

## Data Fields
uint8_t | en_lock_mask
| Enable/lock bitmask.
uint8_t | agent_read_en_mask
| Per-agent read enable bitmask.
uint8_t | agent_write_en_mask
| Per-agent write enable bitmask.
uint8_t | up_bound
| 1KB-aligned upper addr
uint8_t | low_bound
| 1KB-aligned lower addr

## Detailed Description

SRAM Memory Protection Region configuration type.

Definition at line 34 of file qm_mpr.h.