Intel® Quark™ Microcontroller Software Interface 1.4.0 Intel® Quark™ Microcontroller BSP

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List

ss_init.h
1 /*
2 * {% copyright %}
3 */
4
5 #ifndef __SS_INIT_H__
6 #define __SS_INIT_H__
7
8 #include "qm_common.h"
9 #include "qm_soc_regs.h"
10
11 /**
12 * Sensor Subsystem initialisation.
13 *
14 * @defgroup groupSSINIT Quark SE Sensor Subsystem Initialisation
15 * @{
16 */
17
18 /**
19 * Initialise the sensor subsystem.
20 *
21 * Set the ARC reset vector with the sensor subsystem application entry point
22 * address. Then, instruct the ARC to start running.
23 * Note: This function is only intended to be called from the Lakemont core.
24 *
25 * @return void.
26 */
27 void sensor_activation(void);
28
29 /**
30 * @}
31 */
32
33 #endif /* __SS_INIT_H__ */
sensor_activation
void sensor_activation(void)
Initialise the sensor subsystem.
Definition: ss_init.c:37